配合药房加层一楼消防系统改造项目比价方案

配合药房加层一楼消防系统改造项目比价方案具体要求如下：

**一、项目概况及要求：**

1.药房一层改造喷淋头66只，安装DN25热镀锌钢管30m，安装G3T感烟探测器21只，安装HX-240B声光报警器1只，安装GST9122B手动报警按钮1只，安装疏散指示标志灯（安口/左右指）14只，安装4寸应急照明筒灯3只，安装ZR-RV2\*2.5阻燃双绞多股软线3卷。

2.现场自行勘察或与联系人（陶老师13605288382）联系勘察现场。

3.施工方案由施工单位自拟，确保维修质量和施工安全。

4.按行业规程施工，服从院方安排，质保期为2年。（以验收之日起计）。

5.接到中标通知后，工期15天完成维修。

6.施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。

7.如需登高作业，须提供施工人员在有效期内的登高作业证和身份证复印件。

8.验收标准：按行业规程验收。

9.费用结算：经验收合格，三个月后一次性结算。

**二、比价方案：**

采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），用文件袋密封包装送至指定地点。

**三、投标人资质要求：**

1.具有独立法人资格，持有效的营业执照，具有消防维保检测资质或消防设施工程专业承包贰级及以上资质;

2.法律、行政法规规定的其他条件；

3.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

**四、资格审查方式及特殊情况说明：**

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；

2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位；

3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

**五、项目控制价为48000元，报价不得高于控制价。**

附：报价清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配合药房加层一楼消防系统改造报价清单 | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 喷淋头改造 |  | 只 | 66 |  |  | 含接头辅材 |
| 2 | 热镀锌钢管 | DN25 | 米 | 30 |  |  |  |
| 3 | 感烟探测器 | G3T | 只 | 21 |  |  | 含注册调试 |
| 4 | 声光报警器 | HX-240B | 只 | 1 |  |  | 含注册调试 |
| 5 | 手动报警按钮 | GST9122B | 只 | 1 |  |  | 含注册调试 |
| 6 | 疏散指示标志灯 | 安口/左右指 | 只 | 14 |  |  |  |
| 7 | 应急照明筒灯 | 4寸 | 只 | 3 |  |  |  |
| 8 | 阻燃双绞多股软线 | ZR-RV2\*2.5 | 卷 | 3 |  |  |  |
| 9 | 安装费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 总计人民币小写： | | | | |  | | |
| 总计人民币大写： | | | | |  | | |
| 注：该项目报价为包干价（含：安全管理措施费、机械费、税费等所有费用）。 | | | | | | | |

报价单位（盖章）：

报价日期：