中心实验室层流间改造项目比价方案

中心实验室层流间改造项目比价方案具体要求如下：

**一、项目概况及要求：**

1.拆除泡沫夹心彩钢板131.20㎡，拆除地胶51㎡，安装铝方板600㎜\*600㎜吊顶51㎡（包括窗帘盒），安装平板灯600㎜\*600㎜6套，安装紫外线灯（40w）4套，新做地胶51㎡，墙面修补，线路改造，清理建筑垃圾。

2.现场自行勘察或与联系人（丁老师13952944671）联系勘察现场。

3.施工方案由施工单位自拟，确保维修质量和施工安全。

4.按行业规程施工，服从院方安排，质保期为2年。（以验收之日起计）。

5.接到中标通知后，工期10天完成该项目。

6.施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。

7.如需登高作业，须提供施工人员在有效期内的登高作业证和身份证复印件。

8.验收标准：按行业规程验收。

9.费用结算：经验收合格，三个月后一次性结算。

**二、比价方案：**

采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），用文件袋密封包装送至指定地点。

**三、投标人资质要求：**

1.具有独立法人资格，持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容;

2.法律、行政法规规定的其他条件；

3.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

**四、资格审查方式及特殊情况说明：**

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；

2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位；

3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

**五、项目控制价为35000元，报价不得高于控制价。**

附

|  |
| --- |
| 医技楼中心实验室层流室改造项目 |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| 1 | 拆除泡沫夹心彩钢板，含垃圾清运 | 131.2 | ㎡ |  |  |
| 2 | 拆除地胶，含垃圾清运 | 51 | ㎡ |  |  |
| 3 | 铝方板（600㎜\*600㎜）吊顶（包括窗帘盒） | 51 | ㎡ |  |  |
| 4 | 平板灯（600㎜\*600㎜） | 6 | 套 |  |  |
| 5 | 紫外线灯（40W） | 4 | 套 |  |  |
| 6 | 新做地胶 | 51 | ㎡ |  |  |
| 7 | 墙面修补 | 1 | 项 |  |  |
| 8 | 线路改造 | 1 | 项 |  |  |
| 9 | 总价（元） |  |

注：该项目报价为一揽子包死。