**东吴路2号外墙各类支架清除项目比价方案**

一、项目名称：东吴路2号外墙各类支架清除

二、项目概况及要求：

㈠项目概况：东吴路2号外墙各类支架锈蚀严重，存在安全隐患，须及时清除（自行现场勘察）。

㈡施工要求：

1. 1-6层锈蚀的空调支架拆除（16个）；
2. 1-6层锈蚀的晾衣架拆除（18个）；
3. 1-6层晒花、晒鞋架拆除（12个）；
4. 1-6层破损雨棚拆除（13个）；
5. 施工过程中不得损坏任何设备，不得影响科室正常工作，尽可能减少噪音，所有垃圾清除出医院。

6.施工时，施工人员安全及施工场所人员安全由施工方负责，和医院没有任何关系。

（三）费用结算：

1.投标报价为一口价，包含整个项目中产生的登高作业费、材料费、人工费、税金等所有费用。

2.施工结束，经验收合格，3个月后付款。

3.中标单位中标后因故不能完成或质保期内未能及时响应且给招标单位造成不良后果的将被列入黑名单，不再允许参加招标单位各类招标项目。

三、投标人资质要求：

1.具有独立法人资格，持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容;

2.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包；

3.法律、行政法规规定的其他条件。

**四、资格审查方式及特殊情况说明：**

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位。

2.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位。

3.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

**五、项目控制价为9800元，报价不得高于控制价。**

附：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东吴路2号外墙各类支架拆除 | | | | | |  |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 生锈空调支架拆除（1-6层） （割锈蚀螺栓，拆除角钢支架） | 16 | 个 |  |  |  |
| 2 | 生锈伸缩晒衣架拆除（1-6层） （切割墙体固定件，拆卸伸缩杆及支架） | 18 | 个 |  |  |  |
| 3 | 生锈晒鞋架拆除（1-6层） (切割墙体固定件) | 12 | 个 |  |  |  |
| 4 | 破损玻璃钢雨棚拆除（1-6层） （破碎式拆除，防飞溅防护，切割支撑骨架） | 13 | 个 |  |  |  |
| 5 | 高空作业登高费 （含12吨吊机、安全防护、人工操作费） | 1 | 项 |  |  | 12吨吊机（顶框吊篮） |
| 6 | 警示隔离带围栏、标识牌 | 1 | 项 |  |  |  |
| 7 | 废料安全吊运地面、清理外运 | 2 | 工日 |  |  |  |
| 8 | 总价（元） | | | |  |  |