**医技楼大厅顶部铝合金线条灯维修更换项目比价方案**

一、项目名称：医技楼大厅顶部铝合金线条灯维修更换

二、项目概况及要求：

㈠项目概况：医技楼大厅顶部铝合金线条灯已全部损坏（据地6.7米），严重影响整个区域的照明，有安全隐患。现需将顶部铝合金线条灯全部修复，并将灯光膜进行清洗（需自行现场勘察）。

㈡施工要求：

1. 拆除大厅顶部LED铝合金线条灯光膜及灯带；
2. 清洗灯光膜；
3. 新安装12W\*3根/米LED灯带及灯光膜；

4.只能夜间施工，施工过程中不得损坏任何设备，不得影响科室正常工作，尽可能减少噪音，所有垃圾清除出医院；

8.施工期间，施工人员安全及施工场所人员安全由施工方负责，和医院没有任何关系。

㈢质保期：

本项目质保期为两年（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责免费进行维修更换。

㈣费用结算：

1.投标报价为一口价，包含整个项目中产生的登高费、材料费、人工费、税金等所有费用。

2.施工结束，经验收合格，3个月后付款。

3.中标单位中标后因故不能完成或质保期内未能及时响应且给招标单位造成不良后果的将被列入黑名单，不再允许参加招标单位各类招标项目。

三、投标人资质要求：

1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容;

2.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包；

3.法律、行政法规规定的其他条件。

**四、资格审查方式及特殊情况说明：**

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位。

2.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位。

3.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

**五、项目控制价为12500元，报价不得高于控制价。**

附：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价清单 | | | | | | | | | |
| 工程名称 | | 医技楼大厅顶部铝合金线条灯维修更换 | | | | | | | 元 |
| 序号 | 工序名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 人工单价 | 材料单价 | 其他费用 | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 原线条灯膜及灯带拆除 | 1.高空作业（6.7米层高） 2.拆除100\*35LED铝合金线条灯光膜及灯带 | 米 | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | 新装灯带 | 1.规格：12W\*3根/米LED灯带，色温4000K 2.清洗灯光膜 3.灯带及灯光膜高空作业安装（6.7米层高） 4.质保2年,质保期内免费拆装维修更换。 | 米 | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | 脚手架 | 1.脚手架搭拆 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| **合计（元）** | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 报价单位：  联系人：  报价时间： |  |  |  |  |  |  |  | |