院区层流病房监控系统设备安装工程

项目比价方案

院区层流病房监控系统设备安装项目比价方案具体要求如下：

**一、项目概况及要求：**

1.院区层流病房监控摄像机系统安装项目。（本项目需要接入院区原有监控系统，不接受独立系统控制）。

2.现场自行勘察或与联系人（蒋老师 13775350888）联系勘察现场。

3.施工方案由施工单位自拟，确保工程质量和施工安全。

4.按行业规程施工，服从院方安排，质保期为2年。由于视频摄像机安装位置特殊质保服务响应时间2内小时候到达现场维修，在使用期间需上门检查设备运行情况，中标方上门维修没有上限次数，储存硬盘原厂质保5年（以验收之日起计）。

5.中标后，工期2天完成安装调试。

6.施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。

7.如需登高作业，须提供施工人员在有效期内的登高作业证和身份证复印件。

8.验收标准：合格

9.费用结算：经验收合格，三个月后一次性结算。

**二、比价方案：**

采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章）用文件袋密封包装送至指定地点。

**三、投标人资质要求：**

1.供应商经营范围应包含：网络工程类服务、智能化建筑类服务、安防监控类服务等。需要熟练掌握监控系统安装调试设备对接。

**四、资格审查方式及特殊情况说明：**

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；

2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位；

3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

**五、项目参考价格：项目控制价为16000元，报价不得高于控制价。**

附：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价清单 | | | | | | | |
| 项目名称 | |  | | | 报价单位 |  | |
| 序号 | 名称 | 型号参数要求  及规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价  （元） | 合价  （元） |
| 1 | 硬盘录像机 | 主处理器：工业级微控制器，操作系统，嵌入式Linux操作系统，最大支持16路画面，8块储存硬盘。（兼容医院现有监控系统） | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 储存硬盘 | 8TB 国行 | 块 | 4 |  |  |  |
| 3 | 摄像机 | 400W像素摄像机（兼容医院现有监控系统） | 台 | 11 |  |  |  |
| 4 | 信号线 | 纯铜8芯 | 米 | 500 |  |  |  |
| 5 | 交换机 | 交换机16口全千兆POE | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 视频监视器 | 27寸IPS像素密度163.18ppi | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 穿线管 | 国标PVC阻燃线管20mm | 批 | 1 |  |  |  |
| 8 | 安装辅助材料 | 国标 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 线路铺设 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 设备安装调试 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 设备拆除 | 原有监控设备线路拆除运送指定地点 |  |  |  |  |  |
| 编制说明： | | 施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。 | | | | | |

注：该项目报价为一揽子包死。（无项目增补）