制氧机房pvc地板更换项目比价方案

制氧机房pvc地板更换项目比价方案具体要求如下：

**一、项目概况及要求：**

1.本次地板更换区域位于制氧机房，面积约为120㎡。施工时间拟定于2025年8月9日，具体服从科室安排。

2.为确保与原有环境相适应，所用的地板采用pvc地板，厚度为3mm，，颜色为蓝灰色及类似颜色，投标单位需提前与项目负责人沟通确定颜色满足要求后方可投标（联系人：唐老师18796010309）。本项目报价包含拆除原地板以及铺设新地板的所有人工费，材料费。

3.整个施工过程中，施工单位需安排项目负责人在现场跟踪，督促施工人员规范、安全施工，施工过程中不得损坏任何无关设备，不得影响正常工作，尽可能减少噪音，及时清理施工过程中产生的垃圾。

4.费用结算：经验收合格3个月后，一次性付全款。

5.质保期为1年。（以验收之日起计）。

6验收标准：安装完成后，地板平整、无弯折，无缝隙。

**二、比价方案：**

采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提供品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章），用文件袋密封包装送至指定地点。

**三、资格审查方式及特殊情况说明：**

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；

2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位；

3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

**五、项目参考价格：4000元**