**肿瘤楼3楼及4楼治疗室设备通风出墙玻璃**

**更换项目比价方案**

一、项目名称：肿瘤楼3楼及4楼治疗室设备通风出墙玻璃更换

二、项目概况及要求：

㈠项目概况：肿瘤楼3楼及4楼治疗室分别有设备通风管需通过玻璃孔方可通往室外，原开孔玻璃已经损坏，存在安全隐患，急需更换（具体尺寸需自行现场测量）。

㈡施工要求：

1. 设备通风管安全拆除；
2. 原窗扇及损坏玻璃拆除；
3. 新玻璃开孔及安装；
4. 设备通风管恢复安装；
5. 玻璃洞口周边密封处理；

6.施工过程中不得损坏任何设备，不得影响科室正常工作，尽可能减少噪音，所有垃圾清除出医院；

7.施工期间，施工人员安全及施工场所人员安全由施工方负责，和医院没有任何关系。

㈢质保期：

本项目质保期为两年（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责免费进行维修更换。

㈣费用结算：

1.投标报价为一口价，包含整个项目中产生的材料费、人工费、税金等所有费用。

2.施工结束，经验收合格，3个月后付款。

3.中标单位中标后因故不能完成或质保期内未能及时响应且给招标单位造成不良后果的将被列入黑名单，不再允许参加招标单位各类招标项目。

三、投标人资质要求：

1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容（需提供登高作业证）;

2.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包；

3.法律、行政法规规定的其他条件。

**四、资格审查方式及特殊情况说明：**

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位。

2.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位。

3.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

**五、项目控制价为4000元，报价不得高于控制价。**

附： **报价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| 1 | 风管拆除 | 1. 断开管道与设备连接2、铝箔复合风管拆
 | 处 | 2 |  |  |
| 2 | 窗扇及玻璃拆除 | 1、拆除窗扇、窗框主体2、破损玻璃拆除3、清理玻璃碎片及原密封胶 | 扇 | 2 |  |  |
| 3 | 玻璃换新安装 | 1. 新玻璃安装2、边缘密封防水处理
 | 块 | 2 |  |  |
| 4 | 玻璃开孔 | 1. 专业玻璃开孔设备2、边缘打磨、抛光处理
 | 个 | 2 |  |  |
| 5 | 风管恢复安装 | 1、原风管清理后恢复安装2、按原有风管走向及设备连接3、通风测试保证无漏风 | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 玻璃洞口密封胶 | 1. 耐火、防霉密封胶2、玻璃洞口周边密封3、密封胶表面修整处理
 | 处 | 2 |  |  |
| 7 | 室外升降机租赁及使用 | 配备专业持证操作人员 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 现场清理 | 现场垃圾清扫、保洁 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |