产科隔离分娩室净化空调机组移机项目比价方案

产科隔离分娩室净化空调机组移机项目比价方案具体要求如下：

**一、项目概况及要求：**

1.产科隔离分娩室使用的净化空调机组需整体移机至北面厕所位置，项目包含移机、安装、厕所改造等（固定总价，包含项目实施所需要的一切移机、人员、辅材等费用）

2.现场自行勘察或与联系人联系勘察现场（联系人：丁伟，13952944671）。

3.移机方案由投标单位自拟，移机完成后需保证设施完好，使用正常，因移机发生的设备损坏或场地损坏，中标单位需负责修复完好或赔偿。

4.按行业规程实施，服从院方安排，质保期为2年。（以验收之日起计）。

5.接到中标通知后，工期3天完成移机。

6.移机期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。

7.验收标准：移机完成后需保证设施及场地完好，提供具有合规资质的第三方层流指标检测报告，检测项目参考《GB50333-2013》。

9.费用结算：经验收合格，三个月后一次性结算。

**二、比价方案：**

采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章），用文件袋密封包装送至指定地点。

**三、投标人资质要求：**

1.净化设备维修、服务等相关资质。

**四、资格审查方式及特殊情况说明：**

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；

2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位；

3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

**五、项目参考价格：4.8万元**

附：

**产科隔离分娩室净化空调机组移机项目比价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品 名 | 特性说明 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 男女卫生间隔间拆除 | 需将原卫生间隔断和隔墙拆除 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 新风机组、排风机、新风处理机、控制电柜和加湿器移位 | 从老机房拆除并移到新机房 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 中央空调进回水管路拆除、移位 | 将旧机房和楼道的水管拆除出并连接到新机房去，与机组连接。 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 新风管、送风管、排风管拆除、移位 | 没用的拆除，有用连接到新的机房与机组连接 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 移机增加风管 | 含橡塑保温和胶水 | 平方 | 35 |  |  |
| 6 | 水管及配件 | PVC下水管，DN40镀锌管，保温等 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 铜管 | DN12.2 | 米 | 26 |  |  |
| 8 | 电线、电缆线 |  | 项 | 4500 |  |  |
| 9 | 调试检测费 | 移机各种净化指标需要重新调试、检测，出具有能力的第三方检测报告 |  |  |  |  |
|  | 总价（大写） | | | | |  |

该项目报价为一揽子包死价，交钥匙工程