职工医院监控系统设备安装工程

项目比价方案

职工医院监控系统设备安装项目比价方案具体要求如下：

**一、项目概况及要求：**

1.职工医院监控摄像机系统安装项目。

2.现场自行勘察或与联系人（赵老师 15706100500）联系勘察现场。

3.施工方案由施工单位自拟，确保工程质量和施工安全。

4.按行业规程施工，服从院方安排，质保期为3年。服务响应时间2内小时候到达现场维修，在使用期间需上门检查设备运行情况，中标方上门维修没有上限次数，储存硬盘原厂质保5年（以验收之日起计）。

5.中标后，工期2天完成安装调试。

6.施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。

7.如需登高作业，须提供施工人员在有效期内的登高作业证和身份证复印件。

8.验收标准：合格

9.费用结算：经验收合格，三个月后一次性结算。

**二、比价方案：**

采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章）用文件袋密封包装送至指定地点。

**三、投标人资质要求：**

1.供应商经营范围应包含：网络工程类服务、智能化建筑类服务、安防监控类服务等。需要熟练掌握监控系统安装调试设备对接。

**四、资格审查方式及特殊情况说明：**

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；

2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位；

3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

**五、项目参考价格：项目控制价为15000元，报价不得高于控制价。**

附：

|  |
| --- |
| 报价清单 |
| 项目名称 |  | 报价单位 |  |
| 序号 | 名称 | 型号参数要求及规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价 | 合价 |
| 1 | 硬盘录像机 | 主处理器：工业级微控制器，操作系统，嵌入式Linux操作系统，最大支持16路画面，8块储存硬盘。• 支持最高3200W像素高清网络视 频的预览、存储、回放 • 支持H.265、H.264编码前端自适 应接入 • 支持IPC集中管理，包括IPC参数 配置、信息的导入、导出和升级等 功能 • 2个HDMI接口，1个VGA接口，最 大支持双4K异源输出 • 支持即时回放功能，在预览画面 下对指定通道的当前录像进行回 放，并且不影响其他通道预览 • 支持最大16路同步回放及多路同 步倒放 • 支持重要录像文件加锁保护功能 • 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存 储模式，可对不同通道分配不同的 录像保存容量或周期 • 支持4个SATA接口，1路esata • 双千兆网卡，支持网络容错以及 多址设定等应用 • 支持GB28181、ISUP、接入平台 • 支持人车分类检索，并关联录像 回放 • 支持区域入侵、越界侦测、进入 区域、离开区域等周界检测功能 • 支持目标检索功能，搭配前端智 搜相机可对设备视频录像中的目标 实现快速检索 • 支持智能文搜功能，支持开放式 语义检索，搭配智搜相机输入文字 即可实现快速检索 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 储存硬盘 | 10TBX3块，可满足90天24小时不 间断录像 | 块 | 3 |  |  |  |
| 3 | 摄像机 | 400W像素摄像机最大图像尺寸: 2560 × 1440 传感器类型: 1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度: 彩色：0.005 Lux @ （F1.2，AGC ON）焦距&视场角: 2.8 mm：水平视场角：98°，垂直 视场角：53°，对角视场角： 115° 4 mm：水平视场角：75°，垂直视 场角：4 mm：水平视场角：75°，垂直视 场角：41.5°，对角视场角：88° 视频率:主码流：H.265/H.264 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS均 支持） 宽动态: 120 dB 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应 以太网口 音频: 1路音频输入（Line in） | 台 | 12 |  |  |  |
| 4 | 信号线 | 纯铜8芯（国标线芯0.56mm至0.57mm） | 米 | 500 |  |  |  |
| 5 | 光纤光缆 | 8芯铠装国标（包换熔接铺设配件） | 米 | 120 |  |  |  |
| 6 | 交换机 | 交换机16口全千兆POE传输速率10/100/1000Mbps 端口数量9个（含8个百兆电口） 支持PoE/PoE+ PoE功率单口30W，整机120W 交换方式存储-转发 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 视频监视器 | 27寸IPS像素密度163.18ppi | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 穿线管 | 国标PVC阻燃线管20mm | 批 | 1 |  |  |  |
| 8 | 摄像机支架 | 鸭嘴支架(室外防腐防锈处理避免生锈） | 套 | 12 |  |  |  |
| 9 | 光信号传输器 | 双端口传输千兆 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 安装辅助材料 | 国标 | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 线路铺设 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 设备安装调试 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 设备拆除 | 原有监控设备线路拆除运送指定地点 |  |  |  |  |  |
| **总价（含税）：　　　　　　　　　　　　　元** |
| 编制说明： | 施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。 |

注：该项目报价为一揽子包死。（无项目增补）