消毒供应中心空气系统改造项目比价方案

消毒供应中心空气系统改造项目比价方案具体要求如下：

**一、项目概况及要求：**

1.安装设备带1.2m，安装紫铜管30m，安装维修阀2只，安装空气终端3只，安装过滤器2只，安装灭菌过滤器1只，安装减压器1只等。

2.自行勘察现场。

3.施工方案由施工单位自拟，确保维修质量和施工安全。

4.按行业规程施工，服从院方安排，质保期为2年。（以验收之日起计）。

5.接到中标通知后，工期7天完成维修。

6.施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。

7. 须提供施工人员在有效期内的登高作业证和身份证复印件。

8.验收标准：按行业规程验收。

9.费用结算：经验收合格，三个月后一次性付款。

**二、比价方案：**

采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章），用文件袋密封包装送至指定地点。

**三、投标人资质要求：**

1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容;

2.法律、行政法规规定的其他条件；

3.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

**四、资格审查方式及特殊情况说明：**

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；

2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位；

3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

**五、项目控制价为19000元，报价不得高于控制价。**

附

消毒供应中心空气系统改造项目比价清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 | 设备带 | SBD-01 | 1.2 | 米 |  |  |
| 2 | 设备带喷塑 | SBD-PS | 0.384 | 平米 |  |  |
| 3 | 设备带堵头 | SBD-DT | 2 | 个 |  |  |
| 4 | 面板开口 | SBD-MBKK | 3 | 个 |  |  |
| 5 | 各种标牌、装饰环（全） | ZD-BSP | 8 | 个 |  |  |
| 6 | 紫铜支管 | φ10 | 30 | 米 |  |  |
| 7 | 焊接铜三通 | φ10 | 5 | 个 |  |  |
| 8 | 维修阀 | WXF-02 | 2 | 个 |  |  |
| 9 | 空气终端（德标） | ZD-Vac | 3 | 个 |  |  |
| 10 | 球头平肩 | φ10 | 7 | 个 |  |  |
| 11 | 呼吸机接头 | φ10 | 3 | 个 |  |  |
| 12 | 铝合金管路装饰罩 | ZSZ-01 | 2.5 | 米 |  |  |
| 13 | 管道过滤器 |  | 2 | 个 |  |  |
| 14 | 灭菌过滤器 |  | 1 | 个 |  |  |
| 15 | 铜球阀 | 1/2 | 3 | 个 |  |  |
| 16 | 焊接铜三通 | φ15 | 3 | 个 |  |  |
| 17 | 空气紫铜支管 | φ15 | 6 | 米 |  |  |
| 18 | 焊接铜弯头 | φ10 | 10 | 个 |  |  |
| 19 | 铜承接 | 1/2变φ15 | 8 | 个 |  |  |
| 20 | 铜对丝 | 1/2 | 4 | 个 |  |  |
| 21 | 铜内丝活接 | 1/2 | 2 | 个 |  |  |
| 22 | 减压器 |  | 1 | 个 |  |  |
| 23 | 安装调试费 |  | 1 | 项 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

该项目报价为一揽子包死，交钥匙工程。