**母婴楼3楼产房手术室消防系统改造项目比价方案**

母婴楼3楼产房手术室消防系统改造项目比价方案具体要求如下：

**一、项目概况及要求：**

1.投标供应商需按照现场要求自行勘察，提供相关产品的检验报告及3C认证证书，产品为合格。

1.1进行系统排水及喷淋给水管道的拆除、喷淋头的安装，安装完成注水时，其他未改造部位出现的系统给水管道渗漏、卡箍接头等漏水现象均由中标单位负责维修处理（配件自理），并提供验收资料。

1.2成交供应商需按照现场要求安装报警系统并接入外科楼消防报警控制系统、CAD点位图纸制作并上传至消防支队联网中心平台系统，测试正常。

2.现场自行勘察或与联系人（蒋老师13775350888）联系勘察现场。

3.施工方案由施工单位自拟，确保维修质量和施工安全。

4.按行业规程要求，服从院方安排，质保期为2年。（以验收之日起计）。

5.接到中标通知后，工期10天完成更换。

6.期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。

7.如需登高作业，须提供施工人员在有效期内的登高作业证和身份证复印件。

8.验收标准：按行业规程验收。

9.费用结算：经验收合格，三个月后一次性结算。

**二、比价方案：**

采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章）用文件袋密封包装送至指定地点。

**三、投标人资质要求：**

1.具有独立法人资格，持有效的营业执照并有消防器材经营项目。如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章）。

2.具有消防维保检测资质或消防设施工程专业承包贰级及以上资质。

3.法律、行政法规规定的其他条件。

4.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

5、因消防设施的特殊性，质保期内出现故障，在规定时间1小时内到达现场维修或更换，并在3小时内消除故障，并且中标方上门维修服务无次数限制。因产品或安装质量问题造成的消防安全隐患及相关损失（消防部门检查存在问题），由中标单位负全部责任（提供承诺书并加盖公章）。

**四、资格审查方式及特殊情况说明：**

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；

2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位；

3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

**五****、项目控制价为20000元，报价不得高于控制价。**

附：报价清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母婴楼3楼产房手术室消防系统改造项目报价清单 | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 喷淋头改造 |  | 只 | 27 |  |  | 含接头辅材 |
| 2 | 热镀锌钢管 | DN25 | 米 | 15 |  |  |  |
| 3 | 感烟探测器 | G3T | 套 | 12 |  |  |  |
| 4 | 疏散指示标志灯 | 安口/左、右指 | 只 | 3 |  |  |  |
| 5 | 阻燃双绞多股软线 | ZR-RV2\*2.5 | 卷 | 2 |  |  |  |
| 6 | CAD点位图纸制作 |  | 项 | 1 |  |  | 用于消防支队联网平台点位上传 |
| 7 | 人工费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 总计人民币小写： | | | | |  | | |
| 总计人民币大写： | | | | |  | | |
| 注：该项目报价为包干价（含：安全管理措施费、机械费、税费等所有费用）。 | | | | | | | |

报价单位（盖章）：

报价日期：