江苏大学附属医院配电房ABB E型断路器的维护保养项目比价意向书

1. **项目名称：**江苏大学附属医院配电房ABB E型断路器维护保养项目
2. **概况及要求：**

1.江苏大学附属医院配电房4台ABB E型断路器的维护保养，分别为SACE E4H40 (3台)；SACE E3N (1台)。

2.服务工作内容：

中标单位负责到现场进行低压配电室ABB E型断路器维护工作，并且提前准备常规配件。若维护过程中发现断路器元件损坏及时反馈招标方，经招标方同意更换维修后提供配件先现场维修后，另付费，确保不影响现场使用。作业时严格按照维护保养操作规程进行维护工作，注意人身及设备的安全。维保工作结束后提供专业的维保报告。

3.断器检测维护内容：

（1）操作机构上润滑脂： 用专用润滑脂对断路器的操作机构进行润滑。

（2）系统各部清洁除尘：对各绝缘部件进行专业清洁。

（3）电气连接校核：按照校核标准对电气连接部位进行校核。

（4）接地系统检查确认：按照标准对设备的接地系统进行检查。

（5）断路器各项性能试验：对断路器、CT等元件的各项性能进行检查；对断路器连锁（机械或电气）安全性进行检查。

（6）信号报警功能确认：对断路器的各种报警及显示功能进行确认。

（7）其他按照ABB E型断路器说明书内容进行维护。

4.中标单位必须对本项目配备专职项目负责人。维护保养作业期间，中标单位项目负责人全程负责现场安全,发生任何安全事故与招标单位无关。

5.中标单位派出的维保施工人员必须具备现场维修ABB E型断路器的能力。

6.质保期：壹年（以验收之日起计）。

7.质保期内，维护过的断路器发生故障，中标单位须在接到招标方通知起2小时内到达现场并投入抢修工作并以最快速度完成抢修工作。如需更换配件须经招标方同意更换维修后，采用先使用后收费的方式，再另行付费 (提供免除服务费及差旅费的服务)。

8.所有需要更换的配件必须为ABB原厂配件，质保壹年。

9.计划工期为1个工作日，具体作业安排以招标方停电情况而定。

10.验收标准：达到ABB断路器使用技术标准。

11.费用结算：施工结束验收合格，在接收到中标单位提供的专业维保检验报告后支付合同款90%；质保期满付合同尾款10%。

1. **投标人资质要求：**

1.投标人必须持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容。

2.投标人必须具有ABB（中国）有限公司授权服务型经销商证书，产品范围包含ABB中国智慧电力产品电气安装产品服务或ABB电气配电系统开关柜服务资质的内容。

3.法律、行政法规规定的其他条件。

4.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

1. **资格审查方式及特殊情况说明：**

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位。

2.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位。

3.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

1. **项目控制价为17600元，报价不得高于控制价。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价清单 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 江苏大学附属医院配电房ABB E型断路器的维护保养项目 | | | | 报价单位 |  | | |
| 序号 | 名称 | 型号及规格 | | 单位 | 数量 | 品牌 | | 单价  （元） | 合价  （元） |
| 1 | 低压断路器 | SACE E4H40 | | 台 | 3 | ABB | |  |  |
| 2 | SACE E3N | | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 其他 |  | |  |  |  | |  |  |
| **总价(含税)：　　　　　　元 （大写）** | | | | | | | | | |
| 编制说明： | | | 施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。 | | | | | | |