江苏大学附属医院门诊配电房微机继电保护测控装置更换项目比价意向书

**一、项目名称：**江苏大学附属医院门诊配电房微机继电保护

测控装置更换项目

**二、概况及要求：**

1.江苏大学附属医院位于镇江市解放路438号，我院门诊配电房10KV高压4#主变和2#锅炉变共二台因泰莱（PA150）微机继电保护测控装置（见附图）损坏需更换。

2.服务工作内容：

中标单位负责到现场进行4#主变和2#锅炉变共二台因泰莱（PA150）微机继电保护测控装置更换工作(拆除损坏的微机继电保护测控装置，安装全新微机继电保护测控装置)，更换的微机继电保护测控装置须与现有的通讯管理机数据正常通讯联络，并与终端运行监控系统软件正常数据通讯传输。作业时严格按照操作规程进行工作，注意人身及设备的安全。

3.微机继电保护测控装置必须为全新因泰莱原厂产品（须提供产品合格证、说明书等）。

4.中标单位必须对本项目配备专职项目负责人。更换作业期间，中标单位项目负责人全程负责现场安全,发生任何安全事故与招标单位无关。

5.中标方在施工过程不得损坏配电房其他设备，严格按照操作规程进行更换工作，施工过程中不按照操作规程进行更换工作，造成停电等安全事故的经济损失，由中标方负责赔偿。

6.质保期：壹年（以验收之日起计）。

7.质保期内，更换过的微机继电保护测控装置发生故障，中标方须在接到招标方通知起2小时内到达现场并投入抢修工作并以最快速度完成抢修工作。

8.计划工期为1个工作日，具体作业安排以招标方通知时间为准。

9.验收标准：更换后的微机继电保护测控装置须与现有的通讯管理机数据通讯联络，并与终端运行监控系统软件正常数据通讯传输。

10.费用结算：施工结束验收合格三个月后支付合同价款90%;质保期满付合同尾款10%。

**三、投标人资质要求：**

1. 投标人必须持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容。

2.法律、行政法规规定的其他条件。

3.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

**四、资格审查方式及特殊情况说明：**

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位。

2.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位。

3.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

**五、项目参考价格：26000元/2台，报价不得高于限价**

附：

|  |
| --- |
| 报价清单 |
| 项目名称 | 江苏大学附属医院门诊配电房微机继电保护测控装置更换项目项目 | 报价单位 |  |
| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 微机继电保护测控装置 | PA150 | 台 | 2 | 因泰莱 |  |  |
| 2 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| **总价(含税)：　　　　　　　　　　　　　元** |
| 编制说明： | 1.本项目为包工、包料，包安装、调试等所有费用。2.微机继电保护测控装置必须为全新因泰莱原厂产品（须提供产品合格证、说明书等）。 |



