门诊医保管理与绩效考核办档案存放处改造货架项目比价方案

门诊医保管理与绩效考核办档案存放处改造货架项目比价方案具体要求如下：

**一、项目概况及要求：**

1.4\*4角钢加工安装16根，切割安装多层板8块。

2.自行勘察现场。

3.施工方案由施工单位自拟，确保维修质量和施工安全。

4.按行业规程施工，服从院方安排，质保期为2年。（以验收之日起计）。

5.接到中标通知后，工期2天完成维修。

6.施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。

7. 如需登高，须提供施工人员在有效期内的登高作业证和身份证复印件。

8.验收标准：按行业规程验收。

9.费用结算：经验收合格，三个月后一次性付款。

**二、比价方案：**

采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章），用文件袋密封包装送至指定地点。

**三、投标人资质要求：**

1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容;

2.法律、行政法规规定的其他条件；

3.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

**四、资格审查方式及特殊情况说明：**

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；

2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位；

3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

**五、项目控制价为2100元，报价不得高于控制价。**

附

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊医保管理与绩效考核办档案存放处改造货架项目比价清单 | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| 1 | 4×4 角钢 加工安装 | 1、材质：4×4 等边角钢，壁厚≥3mm 2、加工：按长度 580mm 切割 3、安装：焊接/螺栓固定于货架框架，确保牢固，表面做防锈漆处理 | 根 | 16 |  |  |
| 2 | 多层板 切割安装 | 1、材质：15mm 厚多层板 2、规格：1350×580mm 3、加工：切割成适配货架挡板尺寸，边缘打磨 4、安装：用螺丝固定于角钢支架，表面清洁 | 块 | 8 |  |  |
| 3 | 辅助材料 | 1、螺丝：不锈钢自攻螺丝，适配木板与角钢 2、防锈漆：防锈漆，喷涂角钢焊接处共2遍 3、其他：木工胶等辅材 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 人工安装费 | 1、角钢加工：切割、焊接/安装的人工操作 2、木板安装：切割、固定、打磨的人工操作 3、现场清理：施工后垃圾清理及场地复原 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 | | | | | |  |

该项目报价为一揽子包死，交钥匙工程。