关节外科管道井门更换项目比价方案

一、项目名称：关节外科管道井门更换。

二、项目概况及要求：

㈠项目概况：关节外科运动医学科病区男公共卫生间内管道井的木门腐烂已无法维修，需更换成密闭效果好的铝合金系统门。（可以参考急诊病房晒衣服的玻璃房安装的铝合金门）。

㈡施工要求：

1.拆除原有旧木门及门框；

2.门洞及周边水泥砂浆修补；

3.墙面及地面瓷砖修补；

4.制作门垛；

5.铝合金系统门制作安装；

6.施工过程中不得损坏任何设备，不得影响科室正常工作，尽可能减少噪音，垃圾人工清理外运。

7.施工时，施工人员安全及施工场所人员安全由施工方负责，和施工单位没有任何关系。

㈢质保期：

本项目质保期为两年（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修。

㈣费用结算：

1.投标报价为一口价，包含整个项目中产生的所有费用。

2.施工结束，经验收合格，3个月后付款。

3.中标单位中标后因故不能完成或质保期内未能及时响应且给招标单位造成不良后果的将被列入黑名单，不再允许参加招标单位各类招标项目。

三、投标人资质要求：

1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容（做过类似项目的公司可优先考虑）;

2.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包；

3.法律、行政法规规定的其他条件。

**四、资格审查方式及特殊情况说明：**

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位。

2.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位。

3.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

**五、项目控制价为4500元，报价不得高于控制价。**

**附：报价清单**

|  |
| --- |
|  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价元 | 小计元 |
| 1 | 拆除原有旧门及门框 | 1、卫生间原有旧木门及木门框(满足安装要求）2、拆除后将旧门、门框及配件搬运至现场指定建筑垃圾点 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 门洞及边缘水泥砂浆粉修补 | 1、范围：拆除门框后门洞内侧及边缘2、工艺：基层清理→1:3 水泥砂浆调配→粉刷，厚度 20mm，表面平整度≤3mm。 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 墙面地面瓷砖修补 | 1、修补范围：拆除门框后破损的墙面及地面瓷砖2、瓷砖规格：与原有瓷砖匹配（规格、颜色一致）3、施工工艺：基层清理→瓷砖背胶涂刷→瓷砖胶铺贴→勾缝剂勾缝，确保铺贴平整、缝隙均匀 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 门垛制作 | 1、材料：红砖砌筑，水泥砂浆抹灰2、尺寸：宽度 100mm，高度 1960mm3、工艺：红砖砌筑，双面水泥砂浆抹灰，表面平整度≤3mm | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 铝合金系统门 | 1、材质：灰色铝合金型材（厚度≥1.4mm）2、尺寸：1960×5503、品牌系列：广东虹奥铝材 70型平开门4、配置：中间5mm+20mm+5mm 中空磨砂玻璃5、配套定制门框，采用专用玻璃胶密封边缘 | 樘 | 1 |  |  |
| 6 | 辅材配件 | 1、 螺丝、胶水、304不锈钢锁芯、铰链等2、包含安装调试 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 现场清理 | 1、现场清理保洁2、拆除垃圾清理装车外运 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |