分子实验室加装雨棚及二楼室外连廊地面处理项目比价方案

一、项目名称：分子实验室加装雨棚及二楼室外连廊地面处理。

二、项目概况及要求：

㈠项目概况：检验科分子实验室的室外钢楼梯无雨棚遮挡，二楼室外连廊地面湿滑，为保证工作人员安全，防止意外伤害事件发生，需加装雨棚并将二楼室外连廊地面处理。（具体工作量须自行现场勘查）。

㈡施工要求：

1.金属构件基层焊接；

2.雨棚支架加工成型（热镀锌型钢 60\*60\*4mm）；

3.人工除锈（轻绣），刷漆（樟丹漆、调和漆各两遍）；

4.铝合金压条（50mm\*5mm）；

5.顶板5mmPC耐力板（颜色由院方确认）；

6.二楼室外连廊地面须水泥砂浆抹光压实、粉平压光、找坡1%；

7.安装不锈钢地漏（Φ100）

8.施工过程中不得损坏任何设备，不得影响科室正常工作，尽可能减少噪音，垃圾人工清理外运。

9.施工时，施工人员安全及施工场所人员安全由施工方负责，和施工单位没有任何关系。

㈢质保期：

本项目质保期为三年（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修。

㈣费用结算：

1.投标报价为一口价，包含整个项目中产生的所有费用。

2.施工结束，经验收合格，3个月后付款。

3.中标单位中标后因故不能完成或质保期内未能及时响应且给招标单位造成不良后果的将被列入黑名单，不再允许参加招标单位各类招标项目。

三、投标人资质要求：

1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容（做过类似项目的公司可优先考虑）;

2.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包；

3.法律、行政法规规定的其他条件。

**四、资格审查方式及特殊情况说明：**

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位。

2.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位。

3.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

**五、项目控制价为38500元，报价不得高于控制价。**

附： 报价清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
|
| 1 | 基层处理 | 1.名称:金属构件基层焊接点 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 铁构件 | 1.名称:雨棚支架 2.材质:热镀锌型钢 （60\*60\*4mm） 3.加工成型 | kg | 1150 |  |  |
| 3 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹漆、调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 | kg | 1150 |  |  |
| 4 | 型材 | 1.名称:压条（50mm\*5mm) 2.材质:铝合金 | kg | 115 |  |  |
| 5 | 板材 | 1.名称:PC耐力板（颜色甲方定） 2.规格:5mm | ㎡ | 40.5 |  |  |
| 6 | 室外连廊楼面 | 1、50厚1:2干硬性水泥砂浆结合层,抹光压实 2、10厚低标号砂浆隔离层 3、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料2道 4、50厚1:2.5水泥砂浆找平层,粉平压光，找坡1% 部位：二层室外连廊 | ㎡ | 11 |  |  |
| 7 | 地漏 | 1,100不锈钢地漏 | 只 | 1 |  |  |
| 8 | 辅材 |  | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 材料运杂费 | 1.名称：运杂费（含二次搬运费） | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 成品保护 | 1.名称:钢梯及铝板幕墙的保护 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 现场清理 |  | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 合计 | | | | |  |