伤口治疗中心制作安装柜子项目比价方案

一、项目名称：伤口治疗中心制作安装柜子。

二、项目概况及要求：

㈠项目概况：为便于伤口治疗中心的物品管理，保持诊室整洁，需在22号诊室制作安装一组柜子。

㈡施工要求：

1.免漆板柜体制作安装；

2.免漆板柜门门板制作安装；

3.安装铰链和拉手；

4.施工过程中不得损坏任何设备，不得影响科室正常工作，尽可能减少噪音，垃圾人工清理外运。

5.施工时，施工人员安全及施工场所人员安全由施工方负责，和施工单位没有任何关系。

㈢质保期：

本项目质保期为两年（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修。

㈣费用结算：

1.投标报价为一口价，包含整个项目中产生的所有费用。

2.施工结束，经验收合格，3个月后付款。

3.中标单位中标后因故不能完成或质保期内未能及时响应且给招标单位造成不良后果的将被列入黑名单，不再允许参加招标单位各类招标项目。

三、投标人资质要求：

1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容（做过类似项目的公司可优先考虑）;

2.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包；

3.法律、行政法规规定的其他条件。

**四、资格审查方式及特殊情况说明：**

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位。

2.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位。

3.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

**五、项目控制价为1600元，报价不得高于控制价。**

|  |
| --- |
| **附：****门诊伤口治疗中心22诊室制作安装柜子报价清单** |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价元 | 小计元 | 备注 |
| 1 | 免漆板柜体制作安装 | 1、材质：多层实木免漆板，厚度18mm2、尺寸：800×400×高855mm3、工艺：定制加工，边缘封边，表面平整 | 组 | 1 |  |  | 品牌：莫干山 |
| 2 | 免漆板柜门门板制作安装 | 1、材质：多层实木免漆板，厚度18mm2、尺寸：459×382mm3、工艺：定制加工，边缘封边 | 块 | 2 |  |  | 品牌：莫干山 |
| 3 | 铰链 | 1、材质：不锈钢铰链2、工艺：安装调试，确保柜门开合顺畅。 | 只 | 4 |  |  | 品牌：悍高 |
| 4 | 拉手 | 1、材质：不锈钢拉手2、规格：96 型3、工艺：安装牢固，表面无损伤。 | 只 | 2 |  |  | 品牌：悍高 |
| 合计 |  |