外科楼消控室人脸识别对接行政楼二号楼保卫处
项目比价方案
外科楼消控室人脸识别对接行政楼二号楼保卫处线路铺设设备安装工程，项目比价方案具体如下：
一、项目概况及要求：
1.投标供应商需按照现场要求自行勘察，提供相关产品为合格。
1：1外科楼消控室人脸识别对接行政楼二号楼保卫处线路铺设设备安装工程，1:2所提供的设备必须严格遵守参数要求设备参数不接受变更做到院区人脸识别摄像机显示到保卫处，配合后期人脸录入工作1:3施工单位配合系统调试次数无上限直至项目结束。
2.现场自行勘察或与联系人（蒋老师13775350888）联系勘察现场。
3.施工方案由施工单位自拟，确保工程质量和施工安全。
4.按行业规程施工，服从院方安排，质保期为2年。由于视频监控的特殊性，质保服务响应时间2内小时后到达现场维修，在使用期间需上门检查设备运行情况，中标方上门维修没有上限次数，（以验收之日起计）。
5.中标后，工期5天完成维修、改造安装调试。
6.施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。
7.如需登高作业，须提供施工人员在有效期内的登高作业证和身份证复印件。
8.验收标准：合格
9.费用结算：经验收合格，三个月后一次性结算。
二、比价方案：
采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章）用文件袋密封包装送至指定地点。
三、投标人资质要求：
1.供应商经营范围应包含：网络工程类服务、智能化建筑类服务、安防监控类服务等。需要熟练掌握监控系统安装调试设备对接。
四、资格审查方式及特殊情况说明：
本次采用资格后审方式。
1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；
2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位；
3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。
五、项目参考价格：项目控制价为19000元，报价不得高于控制价。
附：
	（报价清单）

	序号
	名称
	型号参数要求
及规格
	单位
	数量
	品牌
	单价
（元）
	合价
（元）
	备注

	1
	人脸识别服务器终端
	二、硬件参数
1、处理器： intel i5-14600K 2、硬盘：1块1TB M.2固态硬盘，2TBSATA最大支持6块3.5吋SATA硬盘扩展；
3、内存：32G内存（2根16GB  内存条）；
[bookmark: _GoBack]4、接口：前置4个USB3.0接口，后置6个USB3.0接口，1个RJ45调试串口，1个RS-232接口（后置，用于调试及透传串口数据），1个RS-485接口，1个VGA接口，1个HDMI接口；1个DP接口显示尺寸272K
	台
	1
	
	
	
	

	2
	光缆
	12芯光缆（包含铺设熔接及传输设备）
（需要自行现场勘察）
	项
	1
	
	
	
	

	3
	安装辅材
	国标
	项
	1
	
	
	
	

	4
	线路铺设
	（需要自行现场勘察）
	项
	1
	
	
	
	

	5
	设备安装调试
	（需要自行现场勘察）
	项
	1
	
	
	
	

	总价（含税）：　　　　　　　　　　　　　元

	编制说明：
	施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。


注：该项目报价为包干价（含：安全管理措施费、机械费、税费等所有费用）。（无项目增补）

