停车楼周围混凝土路面标志线及文字标注
施工项目比价方案
一、项目名称：停车楼周围混凝土路面标志线及文字标注
施工项目比价方案。
二、项目概况及要求：
㈠项目概况：医院停车楼入口、出口、东侧电梯厅外围和西侧电梯厅外围，共4个区域须在混凝土路面上画上黄色标志线及文字标注（满足消防验收要求）。
㈡施工要求：
1.停车楼出口和入口，用消防车道 禁止占用字样（图1）
2.闸机—最左边防火门位置，用登高作业面 禁止占用字样（尺寸估计要12-15米×4-5米）
3.垃圾清理外运。
㈢质保期：
本项目质保期为2年（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修。
㈣费用结算：
1.投标报价为一揽子包死价，包含整个项目中产生的所有费用。
2.施工结束，经验收合格，3个月后付款。
3.中标单位中标后因故不能完成或质保期内未能及时响应且给招标单位造成不良后果的将被列入黑名单，不再允许参加招标单位各类招标项目。
三、投标人资质要求：
1.具有独立法人资格，持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容（做过类似项目的公司可优先考虑）;
2.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包；
3.法律、行政法规规定的其他条件。
四、资格审查方式及特殊情况说明：
本次采用资格后审方式。
1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位。
2.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位。
3.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。
五、项目控制价为8500元，报价不得高于控制价。







附：报价清单
	报价清单

	序号
	项目名称
	材料规格、型号
	计量    单位
	工程量
	含税           单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	黄色标线
	15cm以下
	m
	360
	
	
	

	2
	地面黄色文字标注
	50cm*50cm
	个
	34
	
	
	登高作业面、禁止占用
消防车道、禁止占用

	3
	垃圾清运
	
	项
	1
	
	
	

	备注：

	
	合计
	


[image: ]图1：
image1.jpeg
0
00
4
Z

x,

]

MXEE

il

B

%

w





