江苏大学附属医院检验科分子室外通道加装雨棚比价方案
江苏大学附属医院检验科分子室外通道加装雨棚比价方案具体要求如下：
一、项目概况及要求：
1.为防止人员和标本雨天被淋湿，现需检验科分子室外通道加装雨棚。联系人勘察现场，联系电话：0511-85026733。
2.施工方案由施工单位自拟，确保维修质量和施工安全。接到中标通知后，工期10天内完成维修。
3.质保期：本项目质保期为两年（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修。
4.施工过程中不得损坏任何设备，不得影响科室正常工作，尽可能减少噪音，垃圾人工清理外运。施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。
5.费用结算：按行业规程验收，经验收合格，三个月后一次性付款。
二、比价方案：
采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提前准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），用文件袋密封包装送至指定地点。如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章），用文件袋密封包装送至指定地点。
三、投标人资质要求：
1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容；
2.法律、行政法规规定的其他条件；
3.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。
四、资格审查方式及特殊情况说明：
本次采用资格后审方式。
1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；
2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位；
3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。
五、项目控制价为18000元，报价不得高于控制价。
该项目报价为一揽子包死，交钥匙工程。











附：工作量清单
	雨棚

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	开孔
	1、名称：石材墙面开孔                                    
	个
	9
	
	

	2
	埋件
	1、名称：钢板预埋件                      2、规格：200*300*20               3、φ16化学螺栓固定（拉拔试验）                                 
	组
	9
	
	

	3
	钢结构
	1、雨棚钢架：主龙骨10厚钢板焊接                           2、系杆：φ60*3热镀锌管            3、焊接处红丹防锈漆2道             4、氟碳漆2道                                                      
	㎡
	14
	
	

	4
	石材修补
	1、墙面开孔处石材修补                                                             
	点位
	9
	
	

	5
	玻璃
	1、8+1.52+8双层钢化夹胶玻璃                                                            
	㎡
	16
	
	

	6
	脚手
	1、施工脚手架
	项
	1
	
	

	7
	安装
	1、雨棚下安装声控感应灯两组，电源就近接入（自行查勘，含灯具、电源线、穿线管、拆除顶面及修复、墙面开孔及封堵等）
	项
	1
	
	

	8
	辅材
	1、辅材（焊条、结构胶等）
	项
	1
	
	

	9
	清理
	1、施工完毕后清洁现场，垃圾外运，恢复周边整洁
	项
	1
	
	

	10
	合计
	
	
	
	[bookmark: _GoBack]



