江苏大学附属医院脑机接口病房（原生殖中心病房）钢质门改造比价方案
江苏大学附属医院脑机接口病房（原生殖中心病房）钢质门改造比价方案具体要求如下：
一、项目概况及要求：
1.为配合脑机接口病房建设，现需将生殖中心3间病房门拓宽以满足推床需求，工作量详见清单。联系人勘察现场，联系电话：0511-85026733。
2.施工方案由施工单位自拟，确保维修质量和施工安全。接到中标通知后，7天内完工。
3.质保期：本项目质保期为两年（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修。
4.施工过程中不得损坏任何设备，不得影响科室正常工作，尽可能减少噪音，垃圾人工清理外运。施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。
5.费用结算：按行业规程验收，经验收合格，三个月后一次性付款。
二、比价方案：
采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提前准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），用文件袋密封包装送至指定地点。如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章），用文件袋密封包装送至指定地点。
三、投标人资质要求：
1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容；
2.法律、行政法规规定的其他条件；
3.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。
四、资格审查方式及特殊情况说明：
本次采用资格后审方式。
1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；
2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位；
3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。
五、项目控制价为35000元，报价不得高于控制价。
该项目报价为一揽子包死，交钥匙工程。










附：工作量清单
	生殖中心病房钢质门改造

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	拆除
	1、病房钢质门及门套拆除
	组
	3
	
	

	
	
	1、石材门槛石拆除（含基层）
	块
	3
	
	

	
	
	1、 龙骨及饰面种类：钢板墙面                             2、包含龙骨拆除             
3、3个点位
	㎡
	15
	
	

	
	
	1、 墙面切缝                             2、240厚实心砖墙拆除        
3、3个点位
	㎡
	15
	
	

	
	
	1、室内石材踢脚线拆除及恢复安装                          2、3个点位
	项
	1
	
	

	
	
	1、 电源拆除                             2、室内灯具开关及空调控制器  
3、室外网线                 
4、3个点位
	项
	1
	
	

	
	
	1、顶面拆除及修复（3个点位）
	项
	1
	
	

	2
	构造柱
	1. 混凝土种类：商品砼
2.混凝土强度等级：C35
3.含模板在内                
4、3个点位
	m3
	1.1
	
	

	3
	圈梁
	1. 混凝土种类：商品砼
2.混凝土强度等级：C35
3.含模板在内                
4、3个点位
	m3
	0.9
	
	

	4
	现浇混凝土钢筋
	1.钢筋种类、规格：钢筋HRB400(mm) 直径16以内
	t
	0.25
	
	

	5
	墙、柱面一般抹灰
	1.基层类型、部位：内墙
2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚聚合物抗裂抹灰砂浆
	m2
	10
	
	

	6
	墙面喷刷涂料
	1.内墙面油漆找补（两遍腻子两遍涂料、和原墙面同色）
2.3个点位
	项
	1
	
	

	7
	开关盒
	1、名称：开关盒
2、规格：86型
3、配置形式：暗装
	个
	12
	
	

	8
	凿槽
	1、墙面凿槽及砂浆修补
	项
	1
	
	

	9
	电源
	1、开关移位所需的电源线及穿线管
	项
	1
	
	

	10
	网线
	1、外墙面网线移位
	项
	1
	
	

	11
	疏散指示
	1、外墙面疏散指示灯移位移位
	项
	1
	
	

	12
	面板安装
	1、灯具及空调开关利旧
	项
	1
	
	

	13
	木纹色钢制复合墙板
	1.龙骨材料种类、规格、中距:30*30镀锌方通
2.面层材料品种、规格、颜色:0.8mm木纹色复合瓦楞钢板抗菌粉末喷涂全哑光MB02
	m2
	11
	
	

	14
	钢质门
	[bookmark: _GoBack]1、名称：医用钢质门
2、规格：1450*2360
3、含五金及锁具
	樘
	3
	
	

	15
	门套
	1.灰色钢制复合墙板门套
	㎡
	13
	
	

	16
	门槛石
	1、 石材门槛石1500*300*20    
2、同原样
	块
	3
	
	

	17
	保护
	1、地面及成品保护   
	项
	1
	
	

	18
	余方弃置
	1、 拆除垃圾外运             
2、原门搬运至甲方指定地点
	项
	1
	
	

	19
	保洁
	1、现场保洁
	项
	1
	
	

	20
	合计
	
	
	
	



