门诊药房上方大屏幕不锈钢引水托盘
制作安装比价方案
一、项目名称：门诊药房上方大屏幕不锈钢引水托盘制作安装。
二、项目概况及要求：
㈠项目概况：为了保证门诊药房上方大屏幕安全使用，防止因大雨漏水造成损坏，需在大屏幕上方制作安装不锈钢引水托盘及下水管(须自行现场勘查）。
㈡施工要求：
1.引水托盘须采用304不锈钢材质，厚度不小于2mm；
2.不锈钢引水托盘面积须大于大屏幕厚度并考虑引水管位置；
3.PVC引水管不小于70；
4.引水管须做装饰，包铝塑板，颜色尽可能与墙砖相同；
5.不锈钢引水托盘制作安装过程中不得损坏任何设备，尽可能减少噪音，所产生的垃圾人工清理外运。
6.施工时，施工人员安全及施工场所人员安全由施工方负责，和医院没有任何关系，（如现场焊接须按照医院要求开动火证）。
㈢质保期：
本项目质保期为两年（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修。
㈣费用结算：
1.投标报价为一口价，包含整个项目中产生的所有费用(如；搬运费、安装费、人工费、材料费、垃圾清运费、税费等等）。
2.施工结束，经验收合格，3个月后付款。
3.中标单位中标后因故不能完成或质保期内未能及时响应且给招标单位造成不良后果的将被列入黑名单，不再允许参加招标单位各类招标项目。
三、投标人资质要求：
1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容（做过类似项目的公司可优先考虑）;
2.须提供焊工证和登高证；
3.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包；
[bookmark: _GoBack]4.法律、行政法规规定的其他条件。
四、资格审查方式及特殊情况说明：
本次采用资格后审方式。
1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位。
2.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位。
3.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。
五、项目控制价为35000元，报价不得高于控制价。


附：                  报价清单
	报价清单

	工程名称
	门诊药房上方大屏幕不锈钢引水托盘制作安装。

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	引水托盘制作安装
	1.材质：304不锈钢，厚度不小于2mm;
2.托盘长不小于14米，宽不小于1米，高不小于0.1米；
	项
	1
	
	

	2
	引水管制作安装
	1.材质PVC;
2.直径不小于70
3.长度不小于15米
	项
	1
	
	

	3
	引水管装饰
	1.须用铝塑板进行引水管的装饰；
2.颜色须和周围墙砖颜色相近
	项
	1
	
	

	4
	脚手架
	1.脚手架的运输、搭建及拆除
	项
	1
	
	

	5
	现场垃圾清运
	1.打扫现场及垃圾清运
	项
	1
	
	

	6
	合计：
	



