江苏大学附属医院图书馆西侧供电入户及新增弱电管道项目比价方案
[bookmark: _GoBack]江苏大学附属医院图书馆西侧供电入户及新增弱电管道项目比价方案具体要求如下：
一、项目概况及要求：
1.为保证图书馆科研楼消防管网使用，图书馆西侧新增进户管道入户，及室外管综施工区域新增三处弱电管道。联系人勘察现场，联系电话：0511-85026733。
2.施工方案由施工单位自拟，确保维修质量和施工安全。接到中标通知后，7天内完工。
3.质保期：本项目质保期为两年（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修。
4.施工过程中不得损坏任何设备，不得影响科室正常工作，尽可能减少噪音，垃圾人工清理外运。施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。
5.费用结算：按行业规程验收，经验收合格，三个月后一次性付款。
二、比价方案：
采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提前准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），用文件袋密封包装送至指定地点。如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章），用文件袋密封包装送至指定地点。
三、投标人资质要求：
1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容；
2.法律、行政法规规定的其他条件；
3.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。
四、资格审查方式及特殊情况说明：
本次采用资格后审方式。
1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；
2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位；
3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。
五、项目控制价为48000元，报价不得高于控制价。
该项目报价为一揽子包死，交钥匙工程。
附：工作量清单
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	1
	砖砌体拆除
	室外绿化带树池
	m
	4

	2
	切缝
	弱电切缝2处总长99米
	m
	198

	3
	树池恢复
	含贴面石材
	m
	4

	4
	挖一般土方
	室外绿化带树池及新增弱电管道土方
	m3
	75

	5
	余方弃置
	强弱电管道回填后弃方
	m3
	47

	6
	混凝土面层恢复
	200mmC30
	m2
	49.5

	7
	沥青面层恢复
	5cmAC20+3cmAC13
	m2
	27

	8
	结构开孔
	强电12*φ200、弱电2*φ200,1*φ150穿墙位置开孔，含封堵、套管
	个
	15

	9
	镀锌钢管φ150
	强电12*φ150，弱电2*φ150
	m
	70

	10
	镀锌钢管φ100
	弱电1*φ100
	m
	5

	11
	供电检查井
	1500*1500，含球墨铸铁井盖
	个
	3

	12
	弱电管道
	2*φ100，含C30包封
	m
	145

	13
	弱电检查井
	800*800，含球墨铸铁井盖
	个
	3



