江苏大学附属医院图书馆六楼小会议室出新比价方案
江苏大学附属医院图书馆六楼小会议室出新比价方案具体要求如下：
一、项目概况及要求：
1.图书馆六楼小会议室墙面移位，为保证六楼小会议室正常使用，现对六楼小会议室出新，工作量详见清单。联系人勘察现场，联系电话：0511-85026733。
2.施工方案由施工单位自拟，确保维修质量和施工安全。接到中标通知后，7天内完工。
3.质保期：本项目质保期为两年（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修。
4.施工过程中不得损坏任何设备，不得影响科室正常工作，尽可能减少噪音，垃圾人工清理外运。施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。
5.费用结算：按行业规程验收，经验收合格，三个月后一次性付款。
二、比价方案：
采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提前准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），用文件袋密封包装送至指定地点。如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章），用文件袋密封包装送至指定地点。
三、投标人资质要求：
1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容；
2.法律、行政法规规定的其他条件；
3.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。
四、资格审查方式及特殊情况说明：
本次采用资格后审方式。
1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；
2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位；
3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。
[bookmark: _GoBack]五、项目控制价为49000元，报价不得高于控制价。
该项目报价为一揽子包死，交钥匙工程。
附：工作量清单
	图书馆六楼小会议室出新

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	拆除
	1、地面静电地板
	㎡
	128
	
	

	
	
	1、木门
	樘
	2
	
	

	
	
	1、墙面标牌拆除
	项
	1
	
	

	2
	地面
	1、地面砂浆找平
	㎡
	8
	
	

	
	
	1、强化地板，8mm厚
	㎡
	128
	
	

	3
	墙面粉刷
	1、墙面10厚1:3水泥砂浆粉刷       
	㎡
	27.4
	
	

	4
	墙、顶面喷刷涂料
	1、墙面及吊面天棚
2、满刮2厚面层耐水腻子找平
3、喷刷米白色无机涂料3遍
	㎡
	61
	
	

	5
	墙、顶面涂料出新
	1、墙面及吊面天棚
2、破损处铲除、刮2厚面层耐水腻子找平
3、喷刷米白色无机涂料2遍
	㎡
	387
	
	

	6
	顶面修补
	1、石膏板顶面修补
2、共6处
3、含龙骨及面板
	㎡
	19
	
	

	7
	管道包封5处
	1、75型轻钢龙骨骨架
2、18厚欧松板底层
3、9.5防水石膏板面层                          4、共5处、每个规格1800*2800
	㎡
	25.2
	
	

	8
	木质门带套
	成品实木装饰木门1500*2140/900*2140（和原门同色）
1、含门锁、门吸、门套
2、包括但不限于五金配件等
	樘
	2
	
	

	9
	插座
	1、单相二三孔插座（安全型）
2、220V 10A
3、嵌墙，底边距地0.3m
	个
	12
	
	

	10
	插座
	1、单口网络插座
2、嵌墙，底边距地0.3m
	个
	4
	
	

	11
	凿（压）槽
	1、墙面开槽含修复
2、DN25以内
	m
	52
	
	

	12
	接线盒
	1、接线盒
2、暗装
	个
	16
	
	

	13
	配管
	1、配管
2、PVC20
3、暗敷
	m
	270
	
	

	14
	配线
	1、配线
2、管内穿线
3、WDZ-BYJ-2.5
	m
	110
	
	

	15
	配线
	1、6类网线（共4根）
2、管内穿线（至五楼信息机房）
	m
	340
	
	

	16
	配电箱盖板
	1、配电箱盖板（新配）
	个
	1
	
	

	17
	踢脚线
	1）12厚100mm高木质踢脚线
2）水泥钉固定金属卡键上端，中距300
	m
	45
	
	

	18
	垂直运输
	1、材料运杂及上楼
	项
	1
	
	

	19
	余方弃置
	1、拆除垃圾下楼、清理并外运
2、运距自行考虑
	项
	1
	
	

	20
	保洁
	1、现场保洁
	项
	1
	
	

	21
	合计
	
	
	
	
	



