核医学科对讲系统维修更换项目比价方案
一、项目名称：核医学科对讲系统维修更换
二、项目概况及要求：
㈠项目概况：核医学科对讲系统年久失修，以无法满足科室需求，须进行维修更换（自行勘查现场，满足科室要求）。
㈡施工要求：
1.须提供对讲系统产品合格证；
2.质保期不少于3年；
3.对讲系统安装所有相关项目（主机、分机、系统软件包、交换机、线路敷设等）须满足国家规范要求；
4.新对讲系统安装调试后，须将原对讲系统交还科室；
5.安装过程中不得损坏任何设备，尽可能减少噪音，所产生的垃圾人工清理外运。
6.施工时，施工人员安全及施工场所人员安全由施工方负责，和医院没有任何关系。
㈢质保期：
本项目质保期为三年（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修。
㈣费用结算：
1.投标报价为一口价，包含整个项目中产生的所有费用(如；产品搬运费、安装调试费、人工材料费、垃圾清运费、税费等等）。
2.施工结束，经验收合格，3个月后付款。
3.中标单位中标后因故不能完成或质保期内未能及时响应且给招标单位造成不良后果的将被列入黑名单，不再允许参加招标单位各类招标项目。
三、投标人资质要求：
1.持有效的营业执照，经营范围应包含：网络工程类服务、智能化建筑类服务、安防监控类服务等。需要熟练掌握智能化系统安装调试及设备对接（做过类似项目的公司可优先考虑）;
2.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包；
3.法律、行政法规规定的其他条件。
四、资格审查方式及特殊情况说明：
本次采用资格后审方式。
1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位。
2.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场采用二次报价方式，确定中标单位。 
3.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场进行谈价，确定中标单位。
五、项目控制价为19000元，报价不得高于控制价。








附报价清单及设备参数要求


	报价清单

	序号
	名称
	型号参数要求
及规格
	单位
	数量
	品牌
	单价
（元）
	合价
（元）
	备注

	1
	IP寻呼话筒主机
	详细见参数清单
	套
	1
	
	
	
	

	2
	IP终端分机
	详细见参数清单
	台
	6
	
	
	
	

	3
	系统软件软件包
	详细见参数清单
	套
	1
	
	
	
	

	4
	信号线
	纯铜8芯双绞线线芯0.65
	箱
	1
	
	
	
	

	5
	交换机
	16口千兆供电交换机
	台
	1
	
	
	
	

	6
	显示器壁装旋转支架
	机房显示器改造
	套
	2
	
	
	
	

	7
	软件安装服务器
	
	套
	1
	
	
	
	

	8
	辅助材料
	
	批
	1
	
	
	
	

	9
	线路铺设
	
	项
	1
	
	
	
	

	10
	设备安装调试
	
	项
	1
	
	
	
	

	11
	垃圾清运
	
	项
	1
	
	
	
	

	总价（含税）：　　　　　　　　　　　　　元


。无项目增补

设备参数：
IP寻呼话筒主机：
[bookmark: _GoBack]1. 采用10寸以上数字真彩屏，智能全触摸式操作，自带CMOS彩色摄像头，wince操作系统，以便在触摸屏失灵情况下仍可正常接处警。
2. 可与对讲终端（分机）实现数字全双工对讲。
3. 通过局域网或广域网（LAN/WAN）传输。
4. 一键广播：可以事先设置好需要广播的内容，广播时可以点击主机界面的一键广播按钮，进行一键广播设定好的内容下方至给各个前端分机。
5. 寻呼话筒自带摄像头，寻呼话筒之间可双向视频对讲：各管理中心及值班室间的寻呼话筒之间能相互呼叫，可实现双向可视对讲且屏幕是双屏显示，一屏显示对方，一屏显示本地，本地视频可以关闭或打开。
6. 图标选择呼叫功能，每个对讲终端在寻呼话筒触摸屏上对应一个触摸图标，触摸按钮可以中文命名，选中即可呼叫对应终端，操作简单快捷。
7. 多级管理架构：系统有四级以上管理架构，能将不同级别的多个值班室寻呼话筒统一联网；系统有以太网的对方即可接入，支持跨网段、跨路由，可接入互联网。8. 巡回呼叫：值班主机接听对讲终端呼叫时，可将通话转移至上级管理主机，上级管理主机无人接听时此次呼叫仍可转回所属值班主机。
9. 手动转移：寻呼话筒可在接听前或接听后，将对讲终端的呼叫转移到系统内的任意一台寻呼话筒。10. 通话中转移：通话过程中所属主机可将本次通话转接至系统内其他任意一台寻呼话筒接听。
11. 寻呼话筒在网络中是平行架构，无主次之分，系统设备都属于网络设备，最大程度满足系统容量，需要时可以任意设置主机级别。
12. 系统可容纳寻呼话筒数量不限，管理的IP网络对讲终端无数量限制，不但可以实现灵活扩展，更可以节省成本。
13. 支持SIP协议，进行SIP通话，兼容各SIP厂家的终端进行兼容性呼叫通话。
14. 寻呼话筒都需具备来电显示功能、关机转移、无人接听转移、遇忙转移、手动转移等功能，最大限度的保证通话畅通。
15. 数据自动上传服务器：寻呼话筒能对通话过程进行录音，并可记录呼叫、通话的时间，自动上传到服务器上，无需人工导出，即保证数据的及时上传及安全性能，又有效节约寻呼话筒的存储空间，无需购买储存卡或录音录像模块。
16. 报警查询功能，终端设备被触发时的报警信息、报警时间。
17. 广播功能，可以对网络中系统终端进行广播（可分区、单个、多个、全部）。
18. 系统结构简单，安装简捷，无需通过IP网络地址盒，只需直接连入网络即可。

 IP终端分机：
1. 通过局域网/广域网（LAN/WAN）传输，实现联网通话；
2. 高档铝合金拉丝面板，坚固耐用，美观大方，具有防水、防潮、防粉尘、防拆、防暴力破坏等功能，可明装，也可嵌入式安装；
3. 对讲终端防护等级达到IP56；
4. 可支持SIP协议、可与VOIP电话等进行互通；
5. 应用于前端求助点，支持紧急报警/求助，向管理软件发送报警信息；
6. 可一键呼叫指定管理主机或管理中心软件，可通过软件指定呼叫键所呼叫的目标话筒或软件，实现全双工对讲；
7. 内置高灵敏度话筒、喇叭，可免提通话和接收广播，具有回音消除功能；采用MEEYI回音消除技术，广播级音质，声音逼真、清晰、宏亮；
8. 设备空闲时可播放背景音乐，对讲时自动中断；
9. 带音频输出口，可外接有源音箱；
10. 联动控制：提供TCP指令、UDP指令、RS485接口、开关量接口；
11. 带有4路短路输入口、2路短路输出口，可以接入和控制警灯、门锁等外围设备；
12. 支持接收主机或管理软件下发的MP3广播、喊话广播、外接音源广播；
13. 有通话数据保密功能。对传输中的数据进行加密，以防止他人窃听利用，使通话更安全；
14. 监听监视：可通过主机对分机进行监听或监视，监听监视过程中分机无反应，不会被前端人员察觉。
系统软件软件包：
1. 管理软件能实现对整个系统的运行通信、设备信息的设置进行存储；统一管理系统内的终端, 主界面能显示各终端当前工作状态；可设置呼叫目标，呼叫权限，呼叫范围等基本参数，远程调节任意终端音量；也可选择用WEB端，支持多个电脑同时登录WEB管理。
2. 服务器可统一管理各终端与主机及寻呼话筒健的通话音视频信息、各终端报警记录、未接报警记录等数据信息，保证数据信息的安全性及权威性；每次呼叫和通话均写入日志供查询、可以随时查看每次通话、广播喊话的录音录像文件；
3. 可以直接在系统管理软件上对指定管理主机或对讲终端进行呼叫、监听监视等。
4. 断电恢复功能检查：系统断电后应能自动恢复到断电前状态。
5. 软件及寻呼话筒上都可显示区分对讲终端在网状态（网络断开、空闲），设备不在线软件平台会弹出窗口提示某对讲终端网络断开，便于及时维护及检修。
6. 系统容量：系统可容纳终端及主机数量不受限制，每台寻呼话筒可管理容纳的终端数量也不受限制，方便同一系统内主机及终端的灵活扩容； 
7. 可以远程升级、远程复位、重启设备等。
8. 密码权限：管理软件有设置管理员密码、其他人员无权操作修改。
9. 电子地图功能：具有地图功能，可实时显示呼叫对讲的寻呼话筒或对讲终端的地理位置及呼叫状态，可以直接对地图上个报警点的地图图标进呼叫、监听监视等操作。（以公安部出具的检测报告为准）
10. 视频联动：终身免费提供系统软件开发包（SDK），与监控平台系统软件兼容。
软件安装服务器：
硬件参数
1、 处理器： intel i5-14600K （三年质保）
2、硬盘：1块2TBM.2固态硬盘，2TBSATA最大支持6块3.5吋SATA硬盘；
3、内存：32G内存（2根16GB  内存条）；
4、接口：前置4个USB3.0接口，后置6个USB3.0接口，1个RJ45调试串口，1个RS-232接口（后置，用于调试及透传串口数据），显存不低于；8gb显存速率不低于：28gbps加速评率：2602MHZ显存类型：GDDR7输出接口：DP/HDMI显示尺寸27/2K/260hz。






