[bookmark: _GoBack]门诊楼、外科楼、肿瘤楼等监控系统设施零星维修、改造项目比价方案
门诊、外科、肿瘤、等监控系统设备零星维修、改造项目比价方案具体如下：
一、项目概况及要求：
1.投标供应商需按照现场要求自行勘察，维修改造过程中其它未改造部位出现故障由中标单位负责维修处理（配件自理）并提供验收资料。
1:1本项目需要接入院区原有监控系统。不接受独立系统控制。（提供设备需要修复原有损坏画面、线路）
2.现场自行勘察或与联系人（蒋老师13775350888）联系勘察现场。
3.施工方案由施工单位自拟，确保工程质量和施工安全。
4.按行业规程施工，服从院方安排，质保期为2年。由于视频监控的特殊性，质保服务响应时间2内小时后到达现场维修，在使用期间需上门检查设备运行情况，中标方上门维修没有上限次数，（以验收之日起计）。
5.中标后，工期2天完成维修、改造安装调试。
6.施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。
7.如需登高作业，须提供施工人员在有效期内的登高作业证和身份证复印件。
8.验收标准：合格
9.费用结算：经验收合格，三个月后一次性结算。
二、比价方案：
采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章）用文件袋密封包装送至指定地点。
三、投标人资质要求：
1.供应商经营范围应包含：网络工程类服务、智能化建筑类服务、安防监控类服务等。需要熟练掌握监控系统安装调试设备对接。
四、资格审查方式及特殊情况说明：
本次采用资格后审方式。
1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；
2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；
3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场进行谈价，确定中标单位。
五、项目参考价格：项目控制价为19500元，报价不得高于控制价。
	报价清单

	序号
	名称
	型号参数要求
及规格
	单位
	数量
	品牌
	单价
（元）
	合价
（元）
	备注

	1
	摄像机
	400W像素摄像机（兼容医院现有大华监控系统）
	块
	15
	
	
	
	食堂三楼/内分泌科/门诊西药房/中药房/输液大厅/门诊1楼区域/急诊化验区

	2
	硬盘录像机
	32路8盘位（兼容医院现有大华监控系统）
	台
	1
	
	
	
	外科楼消控室

	3
	信号线
	纯铜8芯双绞线线芯0.65
	箱
	3
	
	
	
	现场自行勘察

	4
	交换机
	24口千兆交换机（带万兆光口）
	台
	3
	
	
	
	肿瘤楼二楼机房/门诊1楼弱电总机房/外科1楼消控室

	5
	交换机
	16口全千兆POE交换机
	台
	2
	
	
	
	外科楼药房/中药房

	6
	监控硬盘
	4TB监控硬盘
	台
	6
	
	
	
	食堂三楼机房/外科楼消控室/综合楼弱电机房

	7
	阻燃双绞多股软线
	ZR-RV2*2.5
	卷
	1
	
	
	
	现场自行勘察

	8
	穿线管
	国标PVC阻燃线管20mm
	批
	1
	
	
	
	

	9
	光信号传输设备
	
	套
	4
	
	
	
	现场自行勘察

	10
	模块报警
	网路一键报警模块（中文汉显）接入原有报警系统
	套
	2
	
	
	
	肿瘤楼护士站

	11
	辅助材料
	POE分离器/二口VGA分配器/VGA切换器/8口交换机
	批
	1
	
	
	
	安装点位现场自行勘察

	12
	线路铺设
	
	项
	1
	
	
	
	

	13
	设备安装调试
	
	项
	1
	
	
	
	

	14
	设备拆除
	维修改造结束原更换设备运输到指定地点
	项
	1
	
	
	
	

	总价（含税）：　　　　　　　　　　　　　元

	编制说明：
	施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。


注：该项目报价为包干价（含：安全管理措施费、机械费、税费等所有费用）。（无项目增补）

