院区车辆出入口岗亭紧急报警及视频监控安装工程项目比价方案
院区车辆出入口收费岗亭紧急报警及视频监控安装线路铺设工程，项目比价方案具体如下：
一、项目概况及要求：
[bookmark: _GoBack]1.投标供应商需按照要求自行勘察现场，提供相关产品为合格。（本项目不接受独立系统，需接入原有系统，满足科室要求）
2.紧急报警及视频监控系统所有相关项目（主机、分机、系统软件包、交换机、硬盘录像机、视频储存硬盘、线路敷设等）须满足国家规范要求；
3.施工方案由施工单位自拟，确保工程质量和施工安全。
4.按行业规程施工，服从院方安排，质保期为2年。由于报警系统及视频监控的特殊性，质保服务响应时间1小时内到达现场维修，在使用期间需上门检查设备运行情况，中标方上门维修没有上限次数，（以验收之日起计）。
5.中标后，工期3天完成、安装调试。
6.施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。
7.如需登高作业，须提供施工人员在有效期内的登高作业证和身份证复印件。
8.验收标准：合格
9.费用结算：经验收合格，三个月后一次性结算。
二、比价方案：
采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章）用文件袋密封包装送至指定地点。
三、投标人资质要求：
1.供应商经营范围应包含：网络工程类服务、智能化建筑类服务、安防监控类服务等。需要熟练掌握监控系统安装调试设备对接。
四、资格审查方式及特殊情况说明：
本次采用资格后审方式。
1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；
2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；
3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场进行谈价，确定中标单位。
五、项目参考价格：项目控制价为19000元，报价不得高于控制价。
附：
	序号
	名称
	型号参数要求
及规格
	单位
	数量
	单价
（元）
	合价
（元）
	备注

	1
	紧急按钮
	技术参数
防水功能：支持安装方式：86盒嵌入式或者墙贴式
外壳材料：ABS报警方式：按钮报警开关方式：自动复位状态指示灯：支持
短信和电话次数：10条/个设备/天报警声音：支持（蜂鸣器响声）报警通知方式：电话/APP/短信/PC接警软件多种可选通讯方式：4G无线（移动/电信网络）电池寿命：3年外观：私模  含5年卡和平台功能（含微信推送） ，电话、短信  .
	套
	5
	
	
	

	2
	 报警主机     
	报警主机参数：
1：具备4G物联网功能、433无线功能，可扩展无线LORA通讯2：单行4字显示、两行显示等特点；显示模式支持滚动显示，固定显示，显示日期，项目名称等多种模式。3：支持自定义修改显示防区名称，项目名称等信息。4：内置语音喇叭，支持现场语音播报，支持外接声光报警器，5：支持微信推送、电话语音播报、短信通知等形式的通知模式6：可以学习无线遥控器10个，无线防区100个；7：支持与其它的物联网报警主机实现联动报警，支持配置NB、4G等物联网探测器，通讯距离无限制。8：适用于各种一键紧急报警系统，火灾报警系统，等各种安防场景。9：支持扩展无线LORA接收功能，配置无线LORA探测器，接收距离可达1-2KM（空旷）
10：支持PC端平台统一管理，实时查看设备在线、离线、报警记录等信息
	套
	1
	
	
	

	3
	摄像机
	400W像素2.8mm球形摄像机
	台
	4
	
	
	

	4
	监控硬盘
	标称容量：8TB
外形规格：3.5-inch
接口类型：SATA
	块
	2
	
	
	

	5
	网线
	六类双绞线8*0.57
	箱
	2
	
	
	

	6
	交换机
	5口千兆POE交换机
	台
	4
	
	
	

	7
	光缆
	12芯光缆（包含铺设熔接及传输设备）
（需要自行现场勘察）
	项
	1
	
	
	

	8
	安装辅材
	（需要自行现场勘察）
	项
	1
	
	
	

	9
	线路铺设
	（需要自行现场勘察）
	项
	1
	
	
	

	10
	设备安装调试
	（需要自行现场勘察）
	项
	1
	
	
	

	总价（含税）：　　　　　　　　　　　　　元

	编制说明：
	施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。


注：该项目报价为包干价（含：安全管理措施费、机械费、税费等所有费用）。（无项目增补）

