院区5号门传达室更换窗户项目比价方案
院区5号门传达室更换窗户项目比价方案具体要求如下：
一、项目概况及要求：
1.为保证院区环境整洁，现需将院区5号门传达室窗户扩大并砌筑阀门井，传达室内部出新，重新敷设暗线等。工作量详见清单。
2.现场自行勘察或与联系人联系勘察现场。
3.施工方案由施工单位自拟，确保维修质量和施工安全。
4.按行业规程施工，服从院方安排，质保期为2年。（以验收之日起计）。
5.接到中标通知后，工期7天完成维修。
6.施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。
7.如需登高作业，须提供施工人员在有效期内的登高作业证和身份证复印件。
8.验收标准：包工包料，所有材料品牌规格按医院及国家标准执行，不得偷换材料、漏项加价。
工程全部完工，各项施工验收合格，满足科室要求。
9.费用结算：经验收合格，三个月后一次性结算。
二、比价方案：
采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章）用文件袋密封包装送至指定地点。
三、投标人资质要求：
1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容；
2.法律、行政法规规定的其他条件；
3.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。
四、资格审查方式及特殊情况说明：
本次采用资格后审方式。
1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；
2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；
3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场进行谈价，确定中标单位。
五、项目参考价格：
项目控制价为24000元，报价不得高于控制价。
该项目报价为一揽子包死，交钥匙工程。


工作量清单：
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	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	拆除
	1、门窗
	樘
	2
	
	

	
	
	1、室内所有杂物（桌椅、家具、地台、灯具、墙面标牌等）
	项
	1
	
	

	
	
	1、墙体拆除（窗台）
	项
	1
	
	

	2
	锯缝
	1、墙面锯缝
	m
	3
	
	

	3
	整理
	1、原监控、道闸机等设施线路、设备的整理（暗敷）
	项
	1
	
	

	4
	现浇混凝土窗台
	1、混凝土种类：商品砼
2、混凝土强度等级：C35
3、含模板在内、内置钢筋网片                     
	项
	1
	
	

	5
	墙面粉刷
	1、10厚1:3水泥砂浆粉刷       
	㎡
	3
	
	

	6
	墙、顶面喷刷涂料
	1、墙顶面油漆                                 2、基层铲除
3、满刮2厚面层耐水腻子2遍
4、喷刷米白色无机涂料3遍
	㎡
	98.5
	
	

	7
	地面修补
	1、地面地砖修补
	项
	1
	
	

	8
	金属（塑钢、断桥）窗
	1、80型断桥铝合推拉窗（壁厚1.8mm)
2、6+12A+6中空玻璃
	㎡
	5.7
	
	

	9
	门槛石
	1、石材门槛石
	m
	1.1
	
	

	10
	插座
	1、单相二三孔插座（安全型）
2、220V 10A
3、嵌墙，底边距地1.3m
	个
	12
	
	

	11
	插座
	1、单相二三孔插座（安全型）
2、220V 16A
3、嵌墙，底边距地0.3m
	个
	2
	
	

	12
	凿（压）槽
	1、墙面开槽
2、DN30以内                                
	m
	90
	
	

	13
	粉线槽
	1、线槽水泥砂浆粉刷
	m
	90
	
	

	14
	接线盒
	1、接线盒
2、暗装                         3、水泥砂浆填充粉刷
	个
	16
	
	

	15
	配管
	1、配管
2、PVC20
3、暗敷
	m
	90
	
	

	16
	配线
	1、配线
2、管内穿线
3、WDZ-BYJ-2.5
	m
	270
	
	

	17
	装饰灯
	1、双管日光灯
2、220V
3、吸顶安装
	只
	2
	
	

	18
	照明开关
	1、单联单控暗开关
2、220V  6A
3、嵌墙、地边距地1.3m
	个
	2
	
	

	19
	窗帘
	1、布艺窗帘、高度3200                 2、含轨道
	㎡
	11
	
	

	20
	铺装面石材
	1、台阶面铺贴20厚芝麻灰大理石
	㎡
	1.5
	
	

	21
	砌筑
	1、阀门井砌筑
	项
	1
	
	

	22
	墙面砖找补
	1、外墙面瓷砖铺贴找补、包含窗台，和原墙面同色调（100*100加工砖）                               2、水泥砂浆勾缝
	项
	1
	
	

	23
	脚手
	1、施工脚手架
	项
	1
	
	

	24
	运杂费
	1、材料运杂费
	项
	1
	
	

	25
	余方弃置
	1、拆除垃圾清理并外运
2、运距自行考虑
	项
	1
	
	

	26
	保洁
	1、现场保洁、窗玻璃清洁
	项
	1
	
	

	27
	合计
	
	
	
	
	



