医技楼五楼免疫室改造项目比价方案
医技楼五楼免疫室改造项目比价方案具体要求如下：
一、项目概况及要求：
1.医技楼五楼免疫室拆除墙体，安装玻璃，安装隔墙，安装不锈钢，乳胶漆修补，顶面修补，安装配电箱、电缆等，详见清单。 
2.现场自行勘察或与联系人联系勘察现场。
3.施工方案由施工单位自拟，确保维修质量和施工安全。
4.按行业规程施工，服从院方安排，质保期为2年。（以验收之日起计）。
5.接到中标通知后，工期7天完成维修。
6.施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。
7.如需登高作业，须提供施工人员在有效期内的登高作业证和身份证复印件。
8.验收标准：按行业规程验收。
9.费用结算：经验收合格，三个月后一次性结算。
二、比价方案：
采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章）用文件袋密封包装送至指定地点。
三、投标人资质要求：
1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容;
2.法律、行政法规规定的其他条件；
3.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。
四、资格审查方式及特殊情况说明：
本次采用资格后审方式。
1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；
2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；
3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场进行谈价，确定中标单位。
五、项目控制价为：14000元，报价不得高于控制价。
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附：
	医技楼五楼免疫室改造项目比价清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	1
	拆除
	1、拆除原有墙体，玻璃
2、不锈钢框架及固定件拆除，洞口清理
	项
	1
	
	

	2
	安装玻璃
	1、玻璃安装、调平，橡胶垫块设置；打密封胶密封（12mm厚）
	项
	1
	
	

	3
	石膏板隔墙
	1、基层清理，弹线；轻钢龙骨安装；多层板，双面石膏板封板（墙厚370）
	m²
	4.4
	
	

	4
	安装不锈钢
	1、定位，304不锈钢拼装；校正固定，包边，缝隙密封（40*80，壁厚1.2mm）
	m
	14.8
	
	

	5
	安装框架
	1、304不锈钢型材框架安装，膨胀螺栓固定，接缝焊接；预留玻璃卡槽，打胶密封
	m
	14.8
	
	

	6
	乳胶漆修补
	1、清扫除尘，刷界面剂，墙顶面检查与修补
2、批耐水腻子(两遍），打磨，刷底漆面漆（两遍）（立邦五合一）
	项
	1
	
	

	7
	顶面修补
	1、顶面吊顶破损，开裂更换修补（与原来规格款式一致）
	项
	1
	
	

	8
	地面修补
	1、基层清理，地面坑洞、缺损砂浆修补找平
2、地面地板、警示色条焊接修补（2mm厚医疗级PVC卷材地板，颜色一致）墙根踢脚线修补
	项
	1
	
	

	9
	线管
	1.规格： PVC25难燃塑料管
2.含辅材，制弯
	米
	28
	
	

	10
	线槽
	1.规格： 3cm塑料线槽
2.含钻眼，固定
	米
	1.5
	
	

	11
	配电箱
	1.规格：PZ30-10回路
2.安装，固定
	个
	1
	
	

	12
	断路器
	1.规格： 25A/4P断路器
2.安装，接线
	个
	2
	
	

	13
	电缆
	1.规格：WDZ-YJY-5*4mm2 
2.穿管敷设，接线
	米
	32
	
	

	14
	电缆接线
	压接端子，线号标识，调试接线
	项
	1
	
	

	15
	开孔
	1.规格：开孔DN50，砖墙
	个
	1
	
	

	16
	开孔
	1.规格：开孔DN25，石膏板
	个
	2
	
	

	17
	垃圾清理
	清理外运
	项
	1
	
	

	18
	总价（元）
	
	
	
	



该项目报价为一揽子包死，交钥匙工程。

