图书馆四楼电梯部分电缆及桥架安装项目
比价方案
一、项目名称：图书馆四楼电梯部分电缆及桥架安装。
二、项目概况及要求：
㈠项目概况：图书馆四楼有四根电缆需进入两台配电柜（两根YJY-4	*240+1*120；两根YJY-4*70+1*35）并接电调试,施工单位须自行勘查现场，保证所有电缆正常供电。
㈡施工要求：
1、7米（长度），400*200（规格）热镀锌桥架制作安装（包括吊架和连接配件）；
2、墙面开孔（包括防火封堵）；
3、YJY-4*70+1*35电缆敷设安装16米（需新购买6米）；
4、YJY-4*70+1*35电缆中间接头及线鼻子制作安装（热缩式电缆头）；
4、质保期不少于2年；
5、电缆及桥架安装所有相关项目须满足国家规范要求；
6、安装过程中不得损坏任何设备，尽可能减少噪音，所产生的垃圾人工清理外运。
7、施工时，施工人员安全及施工场所人员安全由施工方负责，和医院没有任何关系。
㈢质保期：
本项目质保期为两年（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修。
㈣费用结算：
1.投标报价为一口价，包含整个项目中产生的所有费用(如；产品搬运费、安装调试费、人工材料费、垃圾清运费、税费等等）。
2.施工结束，经验收合格，3个月后付款。
3.中标单位中标后因故不能完成或质保期内未能及时响应且给招标单位造成不良后果的将被列入黑名单，不再允许参加招标单位各类招标项目。
三、投标人资质要求：
1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容（做过类似项目的公司可优先考虑）;
2.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包；
3.法律、行政法规规定的其他条件。
四、资格审查方式及特殊情况说明：
本次采用资格后审方式。
1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位。
2.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位。
3.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。
五、项目控制价为6500元，报价不得高于控制价。

附：                  报价清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	桥架
	1、热镀锌桥架
2、400*200
3、包括连接配件和支吊架安装
	米
	7
	
	

	2
	砖墙开孔
	1、直径DN100
2、防火材料封堵洞口
	个
	2
	
	

	3
	电缆敷设
	1、WDZ-YJY-4*70+1*35
2、现有电缆
	m
	10
	
	

	4
	电缆敷设
	[bookmark: _GoBack]1、WDZ-YJY-4*70+1*35
2、施工单位购买
	m
	6
	
	

	5
	电缆头中间接头制作安装
	1、WDZ-YJY-4*70+1*35
2、热缩式电缆头
	个
	2
	
	

	6
	电缆头制作安装
	1、WDZ-YJY-4*70+1*35
2、热缩式电缆头
	个
	2
	
	

	7
	电缆调试
	1、WDZ-YJY-4*70+1*35
2、电缆检测、通电试验
	项
	1
	
	

	8
	垂直运输
	1、材料运杂及上楼
	项
	1
	
	

	9
	垃圾清运
	1、现场保洁
	项
	1
	
	

	10
	合计
	



