内科楼部分病房油漆出新项目比价方案
内科楼部分病房油漆出新项目比价方案具体要求如下：
一、项目概况及要求：
1.内科楼使用年限较长，墙体、顶面出现霉斑，为给广大病员及医护人员提供一个整洁的病区环境，需利用冷暖交替期将内科楼部分病房进行油漆出新。
2.现场自行勘察或与联系人联系勘察现场。
3.施工方案由施工单位自拟，确保维修质量和施工安全。
4.按行业规程施工，服从院方安排，质保期为2年。（以验收之日起计）。
5.接到中标通知后，工期3天完成维修。
6.施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。
7.验收标准：根据行业规范要求进行验收。
8.费用结算：经验收合格，三个月后一次性结算。
二、比价方案：
采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章）用文件袋密封包装送至指定地点。
三、投标人资质要求：
1.持有效的营业执照，经营范围应包括本项目内容。
2.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包；
3.法律、行政法规规定的其他条件。
四、资格审查方式及特殊情况说明：
本次采用资格后审方式。
1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；
2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；
3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场进行谈价，确定中标单位。
五、项目参考价格：46000元


附：报价清单

	内科楼部分病房油漆出新

	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	2F神经内科（27-29 30-32 41-42病房）

	1
	顶面修补
	1、原出风口、回风口破损石膏板修补
	项
	1
	
	

	2
	油漆铲除
	1、顶面空调出回风口石膏板发霉处铲除
2、墙面局部起皮脱落乳胶漆铲除
3、铲除后刷胶、防水
	m²
	85
	
	

	3
	乳胶漆
	1、面层批腻子两遍乳胶漆两遍（立邦五合一）
	m²
	85
	
	

	4F消化内科（2） 中医内科（阳台 1-5 6-8 12-14 15-17 43-44病房）

	1
	顶面修补
	1、原出风口、回风口破损石膏板修补
	项
	1
	
	

	2
	油漆铲除
	1、顶面空调出回风口石膏板发霉处铲除
2、墙面局部起皮脱落乳胶漆铲除
3、铲除后刷胶、防水
	m²
	55
	
	

	3
	乳胶漆
	1、面层批腻子两遍乳胶漆两遍（立邦五合一）
	m²
	55
	
	

	5F消化内科（9-11 18-19 21-23 24-26 30-32 33-35 39-40 43-44病房）

	1
	顶面修补
	1、原出风口、回风口破损石膏板修补
	项
	1
	
	

	2
	油漆铲除
	1、顶面空调出回风口石膏板发霉处铲除
2、墙面局部起皮脱落乳胶漆铲除
3、铲除后刷胶、防水
	m²
	185
	
	

	3
	乳胶漆
	1、面层批腻子两遍乳胶漆两遍（立邦五合一）
	m²
	185
	
	

	7F肾脏内科（18-20病房）

	1
	顶面修补
	1、原出风口、回风口破损石膏板修补
	项
	1
	
	

	2
	油漆铲除
	1、顶面空调出回风口石膏板发霉处铲除
2、墙面局部起皮脱落乳胶漆铲除
3、铲除后刷胶、防水
	m²
	15
	
	

	3
	乳胶漆
	1、面层批腻子两遍乳胶漆两遍（立邦五合一）
	m²
	15
	
	

	8F内分泌代谢科（1-5 36-68病房）

	1
	顶面修补
	1、原出风口、回风口破损石膏板修补
	项
	1
	
	

	2
	油漆铲除
	1、顶面空调出回风口石膏板发霉处铲除
2、墙面局部起皮脱落乳胶漆铲除
3、铲除后刷胶、防水
	m²
	25
	
	

	3
	乳胶漆
	1、面层批腻子两遍乳胶漆两遍（立邦五合一）
	m²
	
	
	

	9F老年医学科（9-11 12-14 18-20 33-35病房 护士站医疗室）

	1
	顶面修补
	1、原出风口、回风口破损石膏板修补
	项
	1
	
	

	2
	油漆铲除
	1、顶面空调出回风口石膏板发霉处铲除
2、墙面局部起皮脱落乳胶漆铲除
3、铲除后刷胶、防水
	m²
	68
	
	

	3
	乳胶漆
	1、面层批腻子两遍乳胶漆两遍（立邦五合一）
	m²
	68
	
	

	10F呼吸与危重症医学科（18-20 33-35 36-37 40-41病房）

	1
	顶面修补
	1、原出风口、回风口破损石膏板修补
	项
	1
	
	

	2
	油漆铲除
	1、顶面空调出回风口石膏板发霉处铲除
2、墙面局部起皮脱落乳胶漆铲除
3、铲除后刷胶、防水
	m²
	115
	
	

	3
	乳胶漆
	1、面层批腻子两遍乳胶漆两遍（立邦五合一）
	m²
	115
	
	

	11F呼吸与危重症医学科 感染性疾病科（G6-G8 121-123 124-126 127-129 130-132 141-142 146-147病房 护士站医疗室）

	1
	顶面修补
	1、原出风口、回风口破损石膏板修补
	项
	1
	
	

	2
	油漆铲除
	1、顶面空调出回风口石膏板发霉处铲除
2、墙面局部起皮脱落乳胶漆铲除
3、铲除后刷胶、防水
	m²
	189
	
	

	3
	乳胶漆
	1、面层批腻子两遍乳胶漆两遍（立邦五合一）
	m²
	189
	
	

	12F血液科（1-5 6-8 12-14 21-23 24-26 27-29 30-32 36-38 41-42病房 护士站医疗室）

	1
	顶面修补
	1、原出风口、回风口破损石膏板修补
	项
	1
	
	

	2
	油漆铲除
	1、顶面空调出回风口石膏板发霉处铲除
2、墙面局部起皮脱落乳胶漆铲除
3、铲除后刷胶、防水
	m²
	230
	
	

	3
	乳胶漆
	1、面层批腻子两遍乳胶漆两遍（立邦五合一）
	m²
	230
	
	

	
	总价（元）
	
	
	
	
	




[bookmark: _GoBack]注：所有病区施工前须与护士长进行沟通，服从护士长安排，不能影响科室正常工作。






