[bookmark: _GoBack]输液室智能预警系统储存扩容、东吴路2号集体宿舍周边及体检中心SPECTCT候诊室视频监控系统安装项目比价方案
输液室智能预警系统储存扩容、东吴路2号集体宿舍周边及体检中心SPECT/CT候诊室监控视频系统安装工程，项目比价方案具体如下：
一、项目概况及要求：
1.投标供应商需按照现场要求自行勘察，所用设备兼容院区原有视频监控系统，中标单位自行负责安装调试对接。所提供设备需符合要求视频画面需接入消控室（不接受独立系统）
1.所提供的设备必须严格遵守参数要求设备参数不接受变更。
2.现场自行勘察
3.施工方案由施工单位自拟，确保工程质量和施工安全。
4.按行业规程施工，服从院方安排，质保期为2年。由于视频监控的特殊性，质保服务响应时间1小时内到达现场维修，在使用期间需上门检查设备运行情况，中标方上门维修没有上限次数，（以验收之日起计）。
5.中标后，工期1天完成维修、改造安装调试。
6.施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。
7.如需登高作业，须提供施工人员在有效期内的登高作业证和身份证复印件。
8.验收标准：合格
9.费用结算：经验收合格，三个月后一次性结算。
二、比价方案：
采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章）用文件袋密封包装送至指定地点。
三、投标人资质要求：
1.供应商经营范围应包含：网络工程类服务、智能化建筑类服务、安防监控类服务等。需要熟练掌握监控系统安装调试设备对接。
四、资格审查方式及特殊情况说明：
本次采用资格后审方式。
1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；
2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位；
3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。
五、项目参考价格：项目控制价为49000元，报价不得高于控制价。
附：
	（报价清单）

	序号
	名称
	型号参数要求
及规格
	单位
	数量
	品牌
	单价
（元）
	合价
（元）
	备注

	1
	储存硬盘
	单盘容量 8TB 缓存：512MB；转速：7200RPM；硬盘接口：SATA CMR垂直 机械硬盘视频储存数据服务酷鹰 3.5英寸
	块
	12
	
	
	
	

	2
	摄像机
	400W视频主码流帧率分辨率：
50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720）子码流帧率分辨率：
50 Hz：25 fps（704 × 576，640 × 480）
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG视频压缩码率：
32 Kbps~8 MbpsH.264
	台
	15
	
	
	
	

	3
	信号线
	纯铜8芯双绞线线芯0.65（六类国标网线）

	箱
	3
	
	
	
	

	4
	硬盘录像机
	主处理器：工业级微控制器；操作系统：嵌入式Linux操作系统；后智能分析：支持后智能智能动检；前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别；周界前智能性能（路数）：全通道（最大处理6个事件/秒）；人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理6个事件/秒）；接入路数：32路；分辨率：12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF；QCIF；解码能力：不开智能:1路12MP@25fps; 2路8MP@25fps; 3路6MP@25fps; 3路5MP@25fps; 4路4MP@25fps; 10路1080p@25fps开智能:1路12MP@25fps; 2路8MP@25fps; 3路6MP@25fps; 3路5MP@25fps; 4路4MP@25fps; 9路1080p@25fps；报警输入：16路；报警输出：4路；硬盘接口：9个SATA，单盘最大20T；RS-485接口：1个；网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）▲支持接入带有火情检测、冷点检测、热点检测、温度/温差检测、打电话检测、吸烟检测、烟雾检测报警功能的网络摄像机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式（提供公安部检测报告）▲可在Normal和Rescue两个系统模式之间进行切换，当Normal系统无法正常启动时，可通过Rescue系统将Normal系统修复（提供公安部检测报告）
	台
	1
	
	
	
	

	5
	交换机
	千兆POE供电交换机端口16+4
	台
	2
	
	
	
	

	6
	光缆
	12芯光缆（包含铺设熔接及传输设备）
现场需自行勘察
	项
	1
	
	
	
	

	7
	穿线管
	国标PVC阻燃线管20mm
	批
	1
	
	
	
	

	8
	安装辅助材料
	国标
	项
	1
	
	
	
	

	9
	线路铺设
	
	项
	1
	
	
	
	

	10
	设备安装调试
	
	项
	1
	
	
	
	

	总价（含税）：　　　　　　　　　　　　　元

	编制说明：
	施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。


注：该项目报价为包干价（含：安全管理措施费、机械费、税费等所有费用）。（无项目增补）
