东吴路2号集体宿舍外墙出新及搭建开水间项目比价方案
东吴路2号集体宿舍外墙出新及搭建开水间项目比价方案具体要求如下：
一、项目概况及要求：
1.东吴路2号集体宿舍外墙出新、搭建开水间等，详见清单。
2.现场自行勘察或与联系人联系勘察现场。
3.施工方案由施工单位自拟，确保维修质量和施工安全。
4.按行业规程施工，服从院方安排，质保期为2年。（以验收之日起计）。
5.接到中标通知后，工期7天完成维修。
6.施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。
7.须提供施工人员在有效期内的登高作业证和身份证复印件。
8.验收标准：按行业规程验收。
9.费用结算：经验收合格，三个月后一次性结算。
二、比价方案：
采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章）用文件袋密封包装送至指定地点。
三、投标人资质要求：
1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容;
2.法律、行政法规规定的其他条件；
3.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。
四、资格审查方式及特殊情况说明：
本次采用资格后审方式。
1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；
2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；
3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场进行谈价，确定中标单位。
五、项目参考价格：49500元。
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附：
	东吴路2号集体宿舍外墙出新及搭建开水间项目比价清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	外墙涂料
	1、滚涂外墙涂料两遍                               2、批刮外墙柔性找平腻子两遍                    3、滚涂基层加固封闭底漆一遍                               4、外墙腻子及涂料铲除                             5、高度9米
	㎡
	486
	
	

	2
	钢屋架
	1、60*60*4mm热镀锌方管                        
	支
	26
	
	

	3
	墙、顶面
	1、75厚0.5mm岩棉彩钢夹芯板
	㎡
	38
	
	

	
	
	1、75厚0.5mm岩棉彩钢瓦楞夹芯板
	㎡
	13
	
	

	
	
	1、0.5mm收边条及门窗套
	m
	45
	
	

	4
	窗
	1、铝合金推拉窗（含窗框、窗扇）                 2、尺寸：1200mm*900mm
	樘
	1
	
	

	
	
	1、不锈钢防盗窗                                2、尺寸：1200mm*900mm
	樘
	1
	
	

	5
	门
	1、钢质防盗门（含合页、锁具）                                 2、尺寸：2000mm*900mm
	樘
	1
	
	

	6
	地砖
	1、600*600防滑地砖                               
	㎡
	10
	
	

	7
	砌筑
	1、实心砖砌筑门洞                              
	项
	1
	
	

	8
	地面
	1、室内C30混凝土地坪，厚度100
	㎡
	12.96
	
	

	9
	水电安装部分
	1、配电箱及元器件(含40A/4P总空气开关2只，分开关4只,25A/4P断路器1只，20A/3P断路器3只，接地排）  
	套
	1
	
	

	
	
	1、220V电子计量表
	只
	1
	
	

	
	
	1、10A五孔插座（含安装盒）
	只
	5
	
	

	
	
	1、φ120球形LED灯、吸顶安装              
	组
	1
	
	

	
	
	1、BV2.5mm²电源线（槽板内安装）              
	m
	55
	
	

	
	
	1、30mm线槽板及安装
	m
	19
	
	

	
	
	1、YJV5*4mm²电缆             
	m
	50
	
	

	
	
	1、安装排气扇
	套
	1
	
	

	
	
	1、单联单控灯具开关（含安装盒）
	组
	1
	
	

	
	
	1、陶瓷落地拖布池              
	组
	1
	
	

	
	
	1、不锈钢工作台，长度2000mm、含不锈钢水池1套
	组
	1
	
	

	
	
	1、PPR20给水管            
	m
	15
	
	

	
	
	1、PVC50排水管
	m
	13
	
	

	
	
	1、混凝土地面凿槽及修复（直接50）           
	m
	28
	
	

	
	
	1、水龙头
	只
	2
	
	

	
	
	1、不锈钢地漏
	只
	2
	
	

	10
	综合脚手架
	1.满足本项目所有脚手架的需要
	项
	1
	
	

	11
	保洁
	1、现场清理
	项
	1
	
	

	12
	围墙铁门出新
	1、除锈、油漆出新 
	项
	1
	
	

	13
	围墙粉刷
	1、1:3水泥砂浆粉刷，厚度30
	㎡
	45
	
	

	14
	地面修补
	1、地面不平整处凿除，细石混凝土修补找平
	㎡
	35
	
	

	15
	井盖更换、调高程
	1、1000*700混凝土井盖更换
	个
	2
	
	

	16
	楼梯口木质门
	1、木工手工制作（含合页、锁具等配件）                                 
	樘
	2
	
	

	17
	外墙落水管维修
	1、外墙漏水管维修更换3处
	项
	1
	
	

	18
	雨棚
	1、原破损雨棚拆除                              2、新做彩钢板雨棚
	㎡
	3.5
	
	

	19
	合计
	
	
	
	



该项目报价为一揽子包死，交钥匙工程。

