内科楼5台电梯检测项目比价方案

一、项目名称：内科楼5台电梯检测项目

二、项目概况及要求：

㈠项目概况：内科楼5台电梯即将检验到期，按使用年限今年是第14年，需要检测。施工时间服从院方安排。

㈡施工要求：

1. 根据《电梯监督检验和定期检验规则》TSG T7001-2023、《电梯自行检测规则》TSG T7008-2023相关要求对内科楼5台电梯进行检测。
2. 检测单位的检验人员应注意自身及医院他人的安全。

3.检测单位检测完成后出具纸质检测报告并办理特种设备使用标志交于院方。

4.整个施工过程中，施工单位需安排项目负责人在现场跟踪，督促施工人员规范、安全施工（若涉及专业工种需持证上岗的须持证上岗），施工过程中不得损坏任何无关设备，不得影响正常工作，尽可能减少噪音，及时清理施工过程中产生的垃圾。

5.具体施工方案根据现场情况制定，施工期为1天。

6.设备明细如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内科楼 | 医梯4台 | 蒂森 | 直梯 | 1600kg | 1.75m／s | 13/13 |
| 货梯1台 | 蒂森 | 直梯 | 1600kg | 1.0m／s | 14/14 |

㈢质保期：

**由于检测人员问题，造成所有事故所产生的任何影响或损失，中标单位需全额赔偿。**

㈣费用结算：

1.投标报价为一口价，包含整个项目中产生的材料费、人工费等所有费用。

2.施工结束以后，经总务处项目负责人验收合格并取得特种设备使用标志，付款100%。

3.质保期内出现问题由施工方无偿返工，因故未能及时响应且给招标单位造成不良后果的将被列入黑名单，不再允许参加招标单位各类招标项目。

三、投标人资质要求：

1.具有独立法人资格，持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容（做过类似项目的公司可优先考虑）;

2.具有特种设备检验检测机构核准证（电梯检测机构）、甲类特种设备检验机构；

3.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包；

4.法律、行政法规规定的其他条件。

**四、资格审查方式及特殊情况说明：**

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位。

2. 满足询价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位。

3.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

**五、项目控制价为5000元，报价不得高于控制价。**

附：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价清单 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | |  | | | | 报价单位 |  | | |
| 序号 | 名称 | 型号及规格 | | 单位 | 数量 | 品牌 | | 单价  （元） | 合价  （元） |
| 1 | 材料 |  | |  |  |  | |  |  |
| 2 | 人工 | ----- | |  |  | ----- | |  |  |
| 3 | 其他 |  | |  |  |  | |  |  |
| **总价（含税）：　　　　　　　　　　　　　元** | | | | | | | | | |
| 编制说明： | | | 施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。 | | | | | | |