截止阀比价方案

截止阀比价方案具体要求如下：

**一、产品要求：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 规格型号 | 价格 | 备注 |
| 截止阀 | b07237654b4e6bb472947654bd73a39厂家：上海高压阀门厂（集团）有限公司；产品型号：J41H-16C，DN 50，公称压力1.6MPa,适用温度≤425℃，必须为原厂正品，不安装，质保1年。 | 元/个 |  |

**二、比价方案：**

1.采用现场比质比价排序方式，各报价单位须提准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、产品资料、产品报价，如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章），用文件袋密封包装送至指定地点；

2.供应商按比价结果排序。

**三、资格审查方式及特殊情况说明：**

1.本次采用资格后审方式。

2.原则上须带样品至现场进行比质比价。