不锈钢制品维修项目比价方案

一、项目名称：不锈钢制品维修

二、项目概况及要求：

㈠项目概况：医院有四处地方报修，经现场勘查，需要进行不锈钢氩弧焊。1.消毒供应室敷料间不锈钢柜门，2.医废暂存间里面不锈钢门框；3.外科大楼对面宣传栏内不锈钢方管（所有宣传栏内不锈钢方管都需检查加固）；4.内科楼不锈钢推拉门滚轮。

㈡施工要求：

1. 原焊接处清理；
2. 重新进行焊接（氩弧焊）；
3. 新焊接处进行油漆处理；

4.施工过程中不得损坏任何设备，不得影响科室正常工作，尽可能减少噪音。

5.施工时，施工人员安全及施工场所人员安全由施工方负责，和医院没有任何关系（施工前须开动火证）。

㈢质保期：

本项目焊接质保期为壹年（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修。

㈣费用结算：

1.投标报价为一口价，包含整个项目中产生的材料费、人工费、税金等所有费用。

2.施工结束，经验收合格，3个月后付款。

3.中标单位中标后因故不能完成或质保期内未能及时响应且给招标单位造成不良后果的将被列入黑名单，不再允许参加招标单位各类招标项目。

三、投标人资质要求：

1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容;

2.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包；

3.法律、行政法规规定的其他条件。

**四、资格审查方式及特殊情况说明：**

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位。

2.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位。

3.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

**五、项目控制价为1000元，报价不得高于控制价。**

附：

**报价单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维修焊接项目内容 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 消毒供应室敷料间不锈钢柜门 |  |  |
| 2 | 医废暂存间里面不锈钢门框 |  |  |
| 3 | 外科大楼对面宣传栏内不锈钢方管 |  | 所有宣传栏内不锈钢方管都需检查加固 |
| 4 | 内科楼道闸不锈钢推拉门滚轮 |  |  |
| 5 | 总价： |  | |

报价单位：

联系人：

联系号码：

报价时间：