外科楼一楼信息处容灾机房UPS维修项目比价方案

一、项目名称：外科楼一楼信息处容灾机房UPS维修

二、项目概况及要求：

㈠项目概况：外科楼一楼信息处容灾机房UPS（品牌：科华）报警，显示单元1故障，部分单元未逆变输出。须进行维修（自行现场勘查）。

㈡施工要求：

1如需更换配件必须保证配件与原UPS设备相同；

2.维修过程包含对UPS整机进行系统的检修及调试；

3.施工过程中不得损坏任何设备，保证机房内所有设备正常工作，尽可能减少噪音，垃圾人工清理外运（损坏配件交院方）。

4.施工时，施工人员安全及施工场所人员安全由施工方负责，和施工单位没有任何关系。

㈢质保期：

本项目质保期为3年（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修。★投标时须提供厂商针对本项目的授权及质保函。

㈣费用结算：

1.投标报价为一口价，包含整个项目中产生的材料费、人工费等所有费用。

2.施工结束，经验收合格，3个月后付款。

3.中标单位中标后因故不能完成或质保期内未能及时响应且给招标单位造成不良后果的将被列入黑名单，不再允许参加招标单位各类招标项目。

三、投标人资质要求：

1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容（做过类似项目的公司可优先考虑）;

2.投标时须提供厂商针对本项目的授权及质保函。

3.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包；

4.法律、行政法规规定的其他条件。

**四、资格审查方式及特殊情况说明：**

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位。

2.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位。

3.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

**五、项目控制价为29500元，报价不得高于控制价。**

附：

|  |
| --- |
| **报价清单 单位：元** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品牌名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 科华功率模块  MR3325-J | 输入3W+N+PE,AC380/400/415V,  50/60HZ,  3W+N+EAO/4/15  45.4/43.4/41.6A | 1 | 台 |  |  | 功率模块25KVA,功率因数高达0.99，输入电流谐波THDI<3%,支持热拔插，高度3U |
| 2 | 安装调试 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 总价 |  |  | | | | |