医院北大门东侧铁艺栏杆维修更换项目

比价方案

一、项目名称：医院北大门东侧铁艺栏杆维修更换

二、项目概况及要求：

㈠项目概况：医院北大门东侧铁艺栏杆损坏较多，既不安全也不美观，须进行维修更换（自行现场勘查）。

㈡施工要求：

1原损坏铁艺栏杆切割拆除；

2.按照原样式制作安装（热镀锌方管，壁厚≥2.5mm）；

3.表面油漆处理；

4.检查周围铁艺栏杆，发现松动问题立即现场焊接加固处理；

5.施工过程中不得损坏任何设备，不得影响医院正常工作，尽可能减少噪音，垃圾人工清理外运。

6.施工时，施工人员安全及施工场所人员安全由施工方负责，和施工单位没有任何关系。

㈢质保期：

本项目质保期为2年（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修。

㈣费用结算：

1.投标报价为一口价，包含整个项目中产生的材料费、人工费等所有费用。

2.施工结束，经验收合格，3个月后付款。

3.中标单位中标后因故不能完成或质保期内未能及时响应且给招标单位造成不良后果的将被列入黑名单，不再允许参加招标单位各类招标项目。

三、投标人资质要求：

1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容（做过类似项目的公司可优先考虑）;

2.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包；

3.法律、行政法规规定的其他条件。

**四、资格审查方式及特殊情况说明：**

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位。

2.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位。

3.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

**五、项目控制价为13000元，报价不得高于控制价。**

附： **报价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| 1 | 铁艺护栏拆除 | 1、破损铁栏杆切割拆除2、拆除垃圾堆放指定地点 | 块 | 5 |  |  |
| 2 | 铁艺护栏制作 | 1、按现场样式加工制作2、枪头、横管、竖管、上下幅造型3、含材料切割、焊接、打磨等工艺 | m² | 35.8 |  |  |
| 3 | 铁艺护栏安装 | 1、先与原有立柱进行固定连接2、护栏下方采用膨胀螺栓与地面固定 | 块 | 5 |  |  |
| 4 | 表面喷漆 | 1、护栏表面喷漆处理2、防锈漆2遍，黑色漆2遍3、喷涂均匀、无漏喷 | m² | 35.8 |  |  |
| 5 | 松动护栏焊接加固 | 1、对现场检查出的松动且不需要更换的护栏进行焊接加固，确保其稳固性2、表面防锈、黑色漆喷刷 | 处 | 8 |  |  |
| 6 | 辅材 | 1、焊条、螺丝、砂纸、稀料等 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 现场清理 | 1、拆除垃圾清理外运2、现场保洁 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |