消毒供应中心维修更换PVC地板项目
比价方案
一、项目名称：消毒供应中心维修更换PVC地板
二、项目概况及要求：
㈠项目概况：外科大楼北楼6A层消毒供应中心原PVC地面损坏严重，须进行维修更换。（包括彩钢板墙面起皮维修一起处理，自行现场勘查）。
㈡施工要求：
1原走道破损地面地胶铲除清理干净；
2.铺设新PVC塑胶地材；（材料品种、规格、颜色：SJ-01 2.5mm厚PVC塑胶卷材地面颜色需同原走道地面，同质透芯，燃烧等级B1级）；
3，彩钢板墙面起皮处铲除，重新刷油漆（颜色一致）；
4.施工过程中不得损坏任何设备，不得影响科室正常工作，尽可能减少噪音，垃圾人工清理下楼外运。
5.施工时，施工人员安全及施工场所人员安全由施工方负责，和施工单位没有任何关系。
㈢质保期：
本项目质保期为2年（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修。
㈣费用结算：
1.投标报价为一口价，包含整个项目中产生的材料费、人工费等所有费用。
2.施工结束，经验收合格，3个月后付款。
3.中标单位中标后因故不能完成或质保期内未能及时响应且给招标单位造成不良后果的将被列入黑名单，不再允许参加招标单位各类招标项目。
三、投标人资质要求：
1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容（做过类似项目的公司可优先考虑）;
2.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包；
3.法律、行政法规规定的其他条件。
四、资格审查方式及特殊情况说明：
本次采用资格后审方式。
1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位。
2.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位。
3.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。
五、项目控制价为14000元，报价不得高于控制价。




附：
	外科大楼北楼6A层供应室走道更换地胶
	
	

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	工程量
	单价
	合计
	
	

	1
	地胶铲除
	1、走道原地面地胶铲除基层清理干净
	㎡
	39.5
	
	
	
	

	2
	PVC塑胶地材
	1、基层厚度、材料种类：5-6mm厚水泥自流平（强度≥C25F7）
2、粘结层厚度、材料种类：粘贴剂粘帖
3、面层材料品种、规格、颜色：SJ-01 2.5mm厚PVC塑胶卷材地面（颜色需同原室内地面）
4、同质透芯，燃烧等级B1级
	㎡
	39.50 
	
	
	
	

	3
	墙面处理
	1、彩钢板墙面起皮铲除
2、重新刷油漆颜色一致
	项
	1
	
	
	
	

	4
	垃圾清理
	1、拆除垃圾、清理外运
现场保洁
	项
	1
	
	
	
	

	5
	总价（元）
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	备注：施工期限星期六、日两天（不能影响科室）
	

	
	
	
	
	
	







