江苏大学附属医院核医学科候诊室厕所出新项目比价方案
江苏大学附属医院核医学科候诊室厕所出新项目比价方案具体要求如下：
一、项目概况及要求：
1.核医学科候诊室厕所年久失修，天花板掉落，出新工作量详见清单。联系人勘察现场，联系电话：0511-85026733。
2.施工方案由施工单位自拟，确保维修质量和施工安全。接到中标通知后，7天内完工。
3.质保期：本项目质保期为两年（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修。
4.施工过程中不得损坏任何设备，不得影响科室正常工作，尽可能减少噪音，垃圾人工清理外运。施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。
5.费用结算：按行业规程验收，经验收合格，三个月后一次性付款。
二、比价方案：
采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提前准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），用文件袋密封包装送至指定地点。如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章），用文件袋密封包装送至指定地点。
三、投标人资质要求：
1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容；
2.法律、行政法规规定的其他条件；
3.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。
四、资格审查方式及特殊情况说明：
本次采用资格后审方式。
1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；
2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位；
3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。
[bookmark: _GoBack]五、项目控制价为47000元，报价不得高于控制价。
该项目报价为一揽子包死，交钥匙工程。
附：工作量清单
	核医学科候诊室厕所出新

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	一
	卫生间装饰
	
	
	
	

	1
	拆除
	1、原吊顶、隔断拆除
	项
	1
	
	

	2
	防护门拆除
	1、卫生间防火门及防护门套拆除
	项
	1
	
	

	3
	墙砖拆除
	1、卫生间墙面瓷砖铲除
2、结合层铲除至结构基层
3、铲除后清理残留砂浆及浮灰
	m²
	29.5
	
	

	4
	地砖拆除
	1、卫生间地面瓷砖铲除
2、结合层铲除至结构基层
3、铲除后清理残留砂浆及浮灰
	m²
	5.61
	
	

	5
	集成吊顶
	1、300×300集成吊顶
	㎡
	5.61
	
	

	6
	铺贴墙砖
	1、专用嵌缝剂勾缝
2、8厚600X300墙面砖(粘贴前充分浸湿)
3、5厚建筑胶水泥砂浆粘接层
	m²
	29.5
	
	

	7
	铺贴地砖
	1、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
2、素水泥砂浆满刮铺贴
3、地砖尺寸300*300
	m²
	5.61
	
	

	8
	墙面抹灰
	1、20厚1:3水泥防水砂浆修补找平层
2、原基层墙体,清理表层
3、走道墙面
	m²
	77.5
	
	

	9
	防水
	1、5mm 厚 JS-Ⅱ 型防水涂料（两遍）
	m²
	29.5
	
	

	10
	防护门安装
	1、拆除防护门恢复
	项
	1
	
	

	11
	隔断
	1、淋浴隔断
2、洗消室
	项
	1
	
	

	12
	不锈钢内外侧窗套
	1、1.2mm厚欧松板基层
2、304不锈钢1.0mm厚
	项
	1
	
	

	13
	门套铅防护
	1、门套内外侧
2、3mmpb铅玻璃
3、必须保证环评检测通过
	项
	1
	
	

	14
	木质门带套
	1、成品免漆套装门800*2200                
2、含门锁、门吸等五金配件
	樘
	1
	
	

	15
	垃圾
	1、所有拆除垃圾清理现场外运
	项
	1
	
	

	二
	安装
	
	
	
	

	1
	拆除电热水器
	50L
	台
	1
	
	

	2
	安装原电热水器
	50L
	台
	1
	
	

	3
	拆除小便斗
	陶瓷，壁挂式
	个
	1
	
	

	4
	拆除拖把池
	陶瓷，落地式
	个
	1
	
	

	5
	拆除大便器
	陶瓷，坐式
	台
	1
	
	

	6
	拆除PPR管
	DE20
	米
	35
	
	

	7
	拆除混合龙头
	
	个
	1
	
	

	8
	拆除三角阀
	
	个
	4
	
	

	9
	拆除金属软管
	
	根
	4
	
	

	10
	拆除自闭龙头
	
	个
	1
	
	

	11
	拆除PPR 球阀
	
	个
	1
	
	

	12
	拆除五眼插座
	
	套
	1
	
	

	13
	新装小便斗
	壁挂墙排，感应式冲洗阀，箭牌
	套
	1
	
	

	14
	新装拖把池
	陶瓷，落地式，快开水嘴
	套
	1
	
	

	15
	新装坐便器
	陶瓷，坐式，箭牌
	套
	1
	
	

	16
	新装PPR管
	DE20
	米
	25
	
	

	17
	新装电线管
	JDG20
	米
	25
	
	

	18
	铺设电源线
	BYJ-2.5mm2
	米
	62
	
	

	19
	新装五眼插座
	暗装，含接线盒
	个
	2
	
	

	20
	新装洗面盆
	柜式台下盆，感应水龙头
	套
	1
	
	

	21
	新装地漏
	不锈钢
	个
	1
	
	

	22
	拆除排风扇
	28cm*28cm
	个
	1
	
	

	23
	新装排风扇
	28cm*28cm
	个
	1
	
	

	24
	拆除圆吸顶灯
	30cm
	个
	1
	
	

	25
	新装圆吸顶灯
	30cm，LED光源
	个
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	



