江苏大学附属医院产科门诊改造比价方案
江苏大学附属医院产科门诊改造比价方案具体要求如下：
一、项目概况及要求：
1.门诊三楼产科门诊改造，移动原吧台位置，新建咨询室和采血窗口。联系人勘察现场，联系电话：0511-85026733。
2.施工方案由施工单位自拟，确保维修质量和施工安全。接到中标通知后，7天内完工，进场前需与科室协调时间。
3.质保期：本项目质保期为两年（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修。
4.施工过程中不得损坏任何设备，不得影响科室正常工作，尽可能减少噪音，垃圾人工清理外运。施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。
5.费用结算：按行业规程验收，经验收合格，三个月后一次性付款。
二、比价方案：
采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提前准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），用文件袋密封包装送至指定地点。如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章），用文件袋密封包装送至指定地点。
三、投标人资质要求：
1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容；
2.法律、行政法规规定的其他条件；
3.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。
四、资格审查方式及特殊情况说明：
本次采用资格后审方式。
1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；
2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位；
3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。
五、项目控制价为48000元，报价不得高于控制价。
该项目报价为一揽子包死，交钥匙工程。
附：工作量清单
	产科门诊改造

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	1
	围挡
	1、现场拆除前临时围挡
	项
	1
	
	

	2
	拆除
	1、原服务台拆除；
2、拆除材料现场归堆；
3、含人工、机具，外运;
	项
	1
	
	

	3
	墙砖
	1、原吧台后侧800*800墙砖拆除
2、拆除材料现场归堆；
3、含人工、机具，外运;
	m²
	14
	
	

	4
	吊顶
	1、吊顶拆除，诊室内安装金属折叠隔墙
2、拆除材料现场归堆；
3、含人工、机具，外运;
	项
	1
	
	

	5
	钢架
	1、安装金属折叠隔墙预埋吊顶内侧钢架
	项
	1
	
	

	6
	石膏板吊顶
	1、折叠隔墙安装完两侧石膏板吊顶修补
2、乳胶漆修补
	项
	1
	
	

	7
	背景墙基层
	1、墙面木龙骨架（防腐防火处理），12mm 欧松板基层。
	m²
	14
	
	

	8
	背景墙面层
	1、医疗抗菌板饰面，B1 级阻燃，防霉耐擦洗，适配医院消毒环境；
2、含专用固定扣件、阴阳角收边条、密封胶、拼接处理。
	m²
	14
	
	

	9
	消防箱
	1、背景墙消防箱门墙面一致颜色
2、墙面电箱门背景墙颜色一致
	项
	1
	
	

	10
	服务台
	1、框架40*80热镀锌方管焊接
2、柜体内侧：实木多层板定制柜体，五金配件（铰链、拉手、抽屉导轨）；
3、台面：白色人造石台面，磨圆倒角，台面防渗处理；
4、打胶收口、清理保洁。
	m
	4.7
	
	

	11
	安装
	1、服务台内侧铺设电源、网线
	项
	1
	
	

	12
	玻璃隔断
	1、铝型材边框，表面喷涂；
2、8mm 钢化清玻璃，玻璃磨边；
3、含固定件、密封胶、安装、成品保护，现场清理。
	m²
	11.63
	
	

	13
	玻璃门
	1.玻璃门、12厚钢化，
2、(含地簧及拉手等五金配件）
	樘
	1
	
	

	14
	金属折叠隔墙
	1、铝型材边框，环保木饰面板饰面；
2、配套吊轨、吊轮、铰链、限位配件；
3、现场安装调试、接缝处理、成品保护，垃圾清运。
	m²
	11.362
	
	

	15
	垃圾清运
	1、拆除及施工垃圾装车外运；
	项
	1
	
	

	16
	活动柜3个
	1.每个窗口下活动柜体1个
	项
	1
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	17
	总价（元）
	



