人工清洗玻璃项目比价方案
人工清洗玻璃项目比价方案具体要求如下：
一、项目概况及要求：
1.图书馆玻璃前期已使用无人机清洗，但因无人机作业受限，部分卫生死角无法清洁到位。现需采用人工对图书馆玻璃幕墙、窗扇及卫生死角进行清洁。工作量详见清单。
2.清洗的质量要求：
（1）清洗所用洗涤剂必须符合国家标准且为国内一线品牌，不得具有腐蚀性。
（2）工程量：包括但不限于图书馆玻璃幕墙、窗扇、玻璃门等，实际面积以各单位实地踏勘为准。
（3）清洗工期：接到中标通知后，5日内完成。
（4）质量要求：清洗后的外墙清洁光亮，外墙保温板无腐蚀无损坏、玻璃幕墙无水渍、钢结构表面无灰尘。
3.质保期：本项目质保期为两年（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修。
4.施工过程中不得损坏任何设备，不得影响科室正常工作，尽可能减少噪音，垃圾人工清理外运。施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。
5.费用结算：按行业规程验收，经验收合格，三个月后一次性付款。
二、比价方案：
采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章）用文件袋密封包装送至指定地点。
三、投标人资质要求：
1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容；
2.投标人必须具有专业清洗工程施工资质，具备高空清洗悬吊作业企业安全生产证书，施工人员必须要持有高空作业操作证书。
3.法律、行政法规规定的其他条件；
4.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。
四、资格审查方式及特殊情况说明：
本次采用资格后审方式。
1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；
2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；
3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场进行谈价，确定中标单位。
五、项目参考价格：
[bookmark: _GoBack]项目控制价为20000元，报价不得高于控制价。
该项目报价为一揽子包死，交钥匙工程。
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	人工清洗玻璃（图书馆）
	1. 清洗表面积约2000平方米，实际面积以各单位实地踏勘为准。
2. 清洗后的外墙清洁光亮，外墙保温板无腐蚀无损坏、玻璃幕墙无水渍、钢结构表面无灰尘
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