全院路面修补项目比价方案
全院路面修补项目比价方案具体要求如下：
一、项目概况及要求：
1.全院路面年久失修，部分区域存在破损、坑洼、积水等问题，影响车辆及人员通行安全和院区整体形象。现拟对全院路面进行整体出新（含基层修补、面层铺设、标线恢复等）。工作量详见清单。
2.现场自行勘察或与联系人联系勘察现场。
3.施工方案由施工单位自拟，确保维修质量和施工安全。
4.按行业规程施工，服从院方安排，质保期为2年。（以验收之日起计）。
5.接到中标通知后，工期3天完成维修。
6.施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。
7.如需登高作业，须提供施工人员在有效期内的登高作业证和身份证复印件。
8.验收标准：包工包料，所有材料品牌规格按医院及国家标准执行，不得偷换材料、漏项加价。
工程全部完工，各项施工验收合格，满足科室要求。
9.费用结算：经验收合格，三个月后一次性结算。
二、比价方案：
采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章）用文件袋密封包装送至指定地点。
三、投标人资质要求：
1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容；
2.法律、行政法规规定的其他条件；
3.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。
四、资格审查方式及特殊情况说明：
本次采用资格后审方式。
1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；
2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；
3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场进行谈价，确定中标单位。
五、项目参考价格：
项目控制价为15000元，报价不得高于控制价。
该项目报价为一揽子包死，交钥匙工程。
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工作量清单：
	全院路面修补

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	1
	围挡
	1、井盖周围围挡
	项
	1
	
	

	2
	拆除
	1、拆除原有井盖。
	套
	3
	
	

	3
	井盖安装
	1、路面安装球墨铸铁重型井盖（规格500*500）
	套
	1
	
	

	
	
	2、路面安装球墨铸铁重型井盖（规格900*900）
	套
	1
	
	

	
	
	3、路面安装球墨铸铁雨水篦子（规格400*600）
	套
	1
	
	

	
	
	4、路面安装球墨铸铁重型井盖（规格1300*1000）
	套
	1
	
	

	4
	垃圾
	1、拆除垃圾外运
	项
	1
	
	

	5
	路面残缺路牙修补
	1.路面残缺路牙、路面修补，含基层修补、面层铺设
	项
	1
	
	



