图书馆一楼大厅维修更换LED节能灯项目
比价方案
图书馆一楼大厅维修更换节能灯项目比价方案具体要求如下：
一、项目概况及要求：
1.为迎接院庆90周年，图书馆一楼大厅所有损坏的筒灯须维修更换成雷士品牌LED节能灯（包括大厅内铝塑板修复、配电箱盖板更换等）。
2.现场自行勘察或与联系人联系勘察现场。
3.施工方案由施工单位自拟，确保维修质量和施工安全。
4.按行业规程施工，服从院方安排，质保期为2年。（以验收之日起计）。
5.接到中标通知后，工期3天完成维修。
6.施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。
7.须提供施工人员在有效期内的维修电工证和身份证复印件。
8.验收标准：根据行业规范要求进行验收。
9.费用结算：经验收合格，三个月后一次性结算。
二、比价方案：
采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章）用文件袋密封包装送至指定地点。
三、投标人资质要求：
1.持有效的营业执照，经营范围应包括本项目内容。
2.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包；
3.法律、行政法规规定的其他条件。
四、资格审查方式及特殊情况说明：
本次采用资格后审方式。
1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；
2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；
3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场进行谈价，确定中标单位。
五、项目参考价格：3650元









	图书馆一层大厅更换LED节能灯报价单

	序号
	项目名称
	项目描述
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	1
	节能灯
	1.规格： 9W,LED灯管
2.拆除原坏灯管，安装新灯管，高度7米
	个
	45
	
	

	2
	节能灯
	1.规格： 9W,LED灯管
2.拆除原坏灯泡，安装新灯管，高度3米
	个
	20
	
	

	3
	脚手架
	1.脚手架搭拆，高度6米
	项
	1
	
	

	4
	铝塑板
	1.规格：1200*600共4块              
2.铝塑板复位，打胶，固定，多条缝补胶
	项
	1
	
	

	[bookmark: _GoBack]
	
	
	
	
	
	

	6
	电路调试
	1.原线路检查，调试
	项
	1
	
	

	7
	垃圾清理
	1.垃圾清运到甲方指定地点
	项
	1
	
	

	8
	小计
	



