外科楼高区热水板换密封垫比价方案
外科楼高区热水板换在使用中发现漏水，为确保设备正常运行，现准备更换板换密封垫。具体要求如下：
一、产品要求：
	产品名称
	规格型号
	单价
	备注

	板换密封垫
	
1. 板换型号SB22；
2. 换热面积15平方；
3. [bookmark: _GoBack]密封材料EPDM；
4. 设计压力1.0MPa；
5. 设计温度150度；
6. 质量360Kg；
3.质保期：不小于1年。
	元/套
	1.限价：2700元/套，报价不得高于限价。
2.按比价结果排序。



二、比价方案：
1.采用现场比质比价排序方式，各报价单位须提前准备好营业执照、承诺书、品牌授权（如有需提供）、产品资料、产品报价，如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章），用文件袋密封包装送至指定地点；
2.供应商按比价结果排序。
三、资格审查方式及特殊情况说明：
1.本次采用资格后审方式。
2.无需带样品至现场进行比质比价。
